第一百四十一條 交通錐，用以輔助拒馬阻擋或分隔交通，在日間或行車速限低於每小時七○公里以下之路段，其高度至少四五公分；在夜間、高(快)速公路、行車速限每小時七○公里以上之路段或須明顯指引處，其高度至少七○公分。

交通錐夜間使用時上端應安裝銀白色反光材料或反光導標。

交通錐之顏色分全橙色及橙白相間斜紋兩種。其基本型式尺寸參考左表及圖例之規定。

必要時得增設筒型交通錐，其高度至少八五公分，橫斷面為圓型或近似圓型，底盤應較底部為寬並與筒身嵌成一體。筒身應水平環繞安裝各寬一五公分至二○公分之橙色及白色或銀白色反光材料，其基本型式圖例如左：