附件三： 限建範圍內建築物、廣告物及工程行為之審核與管理範圍 項次 建築物、廣告物及工程行為項目 審核與管理範圍 一 建築物之建造 位於限建範圍內應申請建造執照、拆除執照及雜項執照之建築物。 二 廣告物之設置 位於地面段及高架段捷運設施外緣水平向外十八公尺以內之廣告物設置。 三 地基調查鑽孔 位於地下捷運設施外緣水平向外六公尺以內之鑽探孔。 四 雜物之堆置 位於地下捷運設施外緣水平向外十八公尺以內，高度超過二‧五公尺或水平投影面積超過二十五平方公尺之任何物品堆置。 五 抽降地下水 位於限建範圍內之抽降地下水。 六 管線、人孔及其他工程設施之開挖 位於限建範圍內超過三公尺深度以上之管線、人孔及其他形式開挖。 七 地下構造物之拆除 位於限建範圍內深度超過三公尺之地下構造物拆除。 八 地下鑽掘式管、涵之設置 位於地下捷運設施上方，或其外緣上四十五度角之影響線內有捷運設施時之地下管、涵鑽掘。 九 河川區域之工程行為 位於過河段限建範圍內之建造或拆除構造物、掘鑿、埋填或爆炸岩石等工程行為。 註一：捷運主管機關得依捷運系統所採用之系統種類、規劃設計需求增修本表之審核與管理範圍。 註二：捷運主管機關依本表之規定審核，其行為有妨礙大眾捷運系統設施或行車安全之虞者，得請各該管主管機關要求申請人變更工程設計、施工方式或採取其他必要之措施。