照 度 表	照 明 種 類
場所或作業別	照明米燭光數	場所別採全面照明、作業別採局部照明。
室外走道、及室外一般照明。	二十米燭光以上	全面照明。
一.走道、樓梯、倉庫、 儲藏室堆置粗大物件 處所。 二.搬運粗大物件，如煤 炭、泥土等。	五十米燭光以上	一.全面照明。 二.局部照明。
一.機械及鍋爐房、升降 機、裝箱、粗細物件 儲藏室、更衣室、盥 洗室、廁所等。 二.須粗辨物體，如半完 成之鋼鐵產品、配件 組合、磨粉、粗紡棉 布及其他初步整理之 工業製造。	一百米燭光以上	一.全面照明。 二.局部照明。
須細辨物體如零件組合、粗車床工作、普通檢查及產品試驗、淺色紡織及皮革品、製罐、防腐、肉類包裝、木材處理等。	二百米燭光以上	局部照明。
一.須精辨物體如細車床 、較詳細檢查及精密 試驗、分別等級、織 布、淺色毛織等。 二.一般辦公場所。	三百米燭光以上	一.全面照明。 二.局部照明。
須極細辨物體，而有較佳之對襯，如精細組合、精細車床、精細檢查、玻璃磨光、精細木工、深色毛織等。	五百至一千米燭光以上	局部照明。
須極精辨物體而對襯不良，如極精細儀器組合、檢查、試驗、鐘錶珠寶之鑲製、菸葉分級、印刷品校對、深色織品、縫製等。	一千米燭光以上	局部照明。