附表三 精密導線測量之精度規範

精密導線測量
等 級 類 別	一等	二等	三等	四等

甲級	乙級

導線	在10至20公里為原則	在5至10公里為原則	在2至5公里為原則	在1至3公里為原則	在0.3至1.5公里為原則
水平角觀測	使用儀器	0".2	0".2	1"	0".2	1"	1"	1"

測回數	16	8	12	6	8	4	2

各觀測值與平均值之差不得超過	4"	4"	5"	4"	5"	5"	5"
邊長測量標準誤差
天頂距 對向觀測	測回數	3	3	2	2	2

觀測值之差不得超過	10"	10"	10"	10"	20"

已知高程點間之圖形數	4-6	6-8	8-10	10-15	15-20
天文方位角	方位角檢核相距之 測站數	5-6	10-12	15-20	20-25	30-40

各夜觀測之測回數	16	16	12	8	4

觀測夜數	2	2	1	1	1

標準誤差	0".45	0".45	1".5	3".0	8".0

方位角閉合差（右列式中N為測站數）	每測站1".0或2".0	每測站1".5 或3".0	每測站2".0 或6".0	每測站3".0或10".0	每測站8".0或30".0
經方位角平差後位置閉合差或閉合比數不得超過(右列式中m為公尺，k為導線長度之公里數)	0.04m或	0.08m或	0.2m或	0.4m或	0.8m或
適用場合	(與三角測量相同)