附表四 衛星定位測量之精度規範

等 級 項 目	一等衛星 控制點	二等衛星 控制點	三等、四等 衛星控制點
星曆	使用之星曆	精密星曆	精密星曆或 港播星曆	精密星曆或 港播星曆
圖形閉合差	閉合圈中之基線源自不同觀測時間數	≥3	≥3	≥3

閉合圈中獨立觀測之基線數	≥2	≥2	≥2

各閉合圈中之基線數	≤6	≤10	≤15

閉合圈總邊長（公里）	≤500	≤300	≤50

可剔除之基線數目佔總獨立基線數比例	≤5﹪	≤15﹪	≤40﹪

各分量之平均閉合差（ΔX，ΔY，ΔZ）(公分)	≤15	≤25	≤80

各分量之閉合差（ΔX，ΔY，ΔZ）對閉合圈總邊長之比較(ppm)	≤2.5	≤5	≤7.5

全系各分量之平均閉合差（ΔX，ΔY，ΔZ）對閉合圈總邊長之比較（ppm）	≤1.8	≤3.5	≤5.5
基線重複性	重複觀測基線水平分量之差值	≤(10mm＋2ppm)	≤(20mm＋4ppm)	≤(30mm＋6ppm)

重複觀測基線垂直分量之差值	≤(25mm＋5ppm)	≤(50mm＋10ppm)	≤(75mm＋15ppm)
成果精度	邊長標準誤差	≤(5mm＋1ppm)	≤(10mm＋2ppm)	≤(15mm＋3ppm)

95﹪信心區間	≤(10mm＋2ppm)	≤(20mm＋4ppm)	≤(30mm＋6ppm)