附件五 大客車、大貨車、曳引車、小型汽車附掛之廂式拖車及幼童專用車應備有滅火器規定

一、自本規則發布曰起至中華民國八十一年十二月三十一日止，大客車、大貨車、曳引車，應備有未逾時效之滅火器。

二、自中華民國八十二年元月一日起，大客車、大貨車、曳引車及幼童專用車應備有符合左列規定之滅火器：

(一) 大客車、大貨車、曳引車及幼童專用車應備有左表所列滅火器之一。

(二) 滅火器外殼應明確標明有效期限，參加檢驗時，其有效期間並應在一個月以上。

(三) 滅火器附有壓力計者，其壓力指針應在壓力錶之有效範圍內。

(四) 滅火器外殼應標明使用方法並加漆車輛牌照號碼。

(五) 滅火器應放置於駕駛人取用方便之處所。

(六) 滅火器應固定妥善，以防止車輛行駛中產生振動、滾動、衝擊等情形。

三、自中華民國八十八年九月二十三日本規則修正施行日起，小型汽車附掛之廂式拖車應適用前點第二款至第六款及附表之規定備有合格之滅火器。

車輛種類	大客車	大貨車	曳引車	幼童專用車 或 小型汽車附掛之廂式拖車	註： １泡沫，指化學泡沫、空氣泡沫兩類(包 括酒精型泡沫、活性界面泡沫、輕水泡沫及強化液等)，其中強化液泡沫滅火 器可適用ＡＢＣ三類火災）。 ２乾粉：包括普通、紫焰、鉀鹽及多效磷 鹽等，其中多效磷鹽可適用ＡＢＣ三類 火災。 ３鹵化烷類:包括海龍一Ｏ一一、一二一一、一三Ｏ一、二四Ｏ二。對ＢＣ類火災可適用，惟受國際公約之限制，自一九九六年起將不得再生產。 ４二氧化碳滅火器對ＢＣ類火災可適用，惟不耐高溫及不適用於密閉之車廂使用。 ５各種車輛應視潛在火災性質分別選用能滅ＢＣ或ＡＢＣ類火災之滅火器。
滅火器種類	軸距未達四公尺者	軸距四公尺以上

滷化烷類或同級代用品滅火器	３型１具	５型１具或 ３型２具	５型１具	５型１具	３型１具

乾粉滅火器	５型１具	10型１具	10型１具	10型１具	５型１具

二氧化碳滅火器	５磅１具	10磅１具	10磅１具	10磅１具	５磅１具

泡沫滅火器	８Ｌ型１具	８Ｌ型１具	８Ｌ型１具	８Ｌ型１具	８Ｌ型１具