第二百零四條 號誌鏡面與圖案之設計，規定如左：

一、行車管制號誌之箭頭燈號，右轉箭頭水平向右，左轉箭頭水平向左，直行箭頭垂直向上。如路型特殊時得調整箭頭所指方向。每鏡面之圖案只能有單一箭頭圖案，且鏡面之圖案須可供清晰辨識。其鏡面規格以使用直徑三十公分者為宜。圖例如左：

二、行人專用號誌之紅燈鏡面，用「站立行人」圖案，綠燈鏡面用「行走行人」圖案。鏡面之圖案須可供清晰辨識。圖例如左：

三、車道管制號誌之紅燈鏡面，用叉形圖案，綠燈鏡面，用垂直向下之箭頭圖案。鏡面之圖案須可供清晰辨識。其鏡面規格以使用邊長為三十公分者為宜。

圖例如左：