附表四、洪峰發生後階段

放水量Ｒ：立方公尺／秒

預估總降雨量及分級(毫米)	回復階段擬維持之水庫水位(公尺)	放水量（立方公尺／秒）
降雨級數 I ~ VI	165	放水上限	R=min(I(t-1)+200(L-165), Rcs+Rsw+Rts)

放水下限	R=min(I(t-1)-400(170-L), Rcs+Rsw+Rts)

備註：1. L：運轉期間水庫水位觀測值(公尺)

2. 當水庫進流量小於附表六水位與進流量關係，得考慮關閉排洪設施，以期將水庫蓄水回復至標高170公尺