附件六

臺北市政府產業發展局

補助工商業節能改善

（申請人名稱）

○○場所○○系統

節能績效量測驗證報告書

(申請節能改善補助免附)

計畫期間：自 年 月 日 年 月 日

中 華 民 國 年 月 日

節能績效量測驗證報告書

撰寫說明

（一）本計畫書得依實際情形自行修改、擴充或刪減。

（二）註明範例部分請務必修改。

（三）請更新目錄及頁碼。

（四）請雙面列印。

（五）本節能績效量測驗證報告書印製1式2份並提供電子檔。

目 錄

壹、 改善計畫概要、各項改善措施與預期效益	1

一、 各項改善措施與預期效益	1

二、 改善計畫預期效益彙總表	1

貳、 改善計畫之節能績效量測、驗證及節能率計算方式	2

一、 照明系統	2

二、 空調系統	2

三、 熱能系統	2

四、 改善計畫總節能率	2

五、 能源耗用量與二氧化碳換算表	2

六、 節能績效量測與驗證方式	2

參、 其他說明與佐證資料	3

一、 請檢附量測記錄電子檔案(*.xls格式)。	3

二、 量測使用儀器	3

三、 儀器對應校正文件	3

改善計畫概要、各項改善措施與預期效益

各項改善措施與預期效益

說明：如有多項措施請自行複製新增表格。

空調系統(無則免填，並請自行刪除)

表1-1：改善措施表
改善措施	汰換離心式冰水主機 （範例）	本項之耗能量	預計年省能效益

電能 （kWh/年）	熱能 （KLOE/年）	直（間）接省電	直（間）接省熱

(kWh/年)	(萬元/年)

改善前現況說明	改善方案說明	預期效益
原○RT往復式空調主機，其耗能約為○kW/RT，COP約為○，其耗能為◎kW。 詳請參閱改善前能源耗用基準線建立說明，見本計劃書第○至第○頁。 改善前之耗能為：○kWh(計算式詳見本計劃書第○頁）	1.預計汰換為○RT變頻螺旋式空調主機，耗能約為○kW/RT，其COP可達○，其耗能為◎kW。 2.改善後耗能為： 3.預計節能： 4.節能率為： ※註：相關計算式詳見本計劃書第○頁	節能率（％）

節費金額 （萬元/年）

投資費用 （萬元）

回收年限（年）

註：電費單價取平均值（元）

照明系統(無則免填，並請自行刪除)

表1-2：照明系統改善措施表
改善措施	汰換為高效率燈具（範例）	本項之耗能量	預計年省能效益

電能 （kWh/年）	熱能 （KLOE/年）	直（間）接省電	直（間）接省熱

(kWh/年)	(萬元/年)

改善前現況說明	改善方案說明	預期效益
改善前燈具原為鹵素燈、高壓水銀燈等高耗能燈具共○盞。 詳請參閱改善前能源耗用基準線建立說明，見本計劃書第○至第○頁。 改善前之耗能為：○kWh(計算式詳見本計劃書第○頁)	1.預計汰換為LED燈具共○盞。 2.改善後耗能為： 3.預計節能： 4.節能率為： ※註：相關計算式詳見本計劃書第○頁	節能率（％）

節費金額 （萬元/年）

投資費用 （萬元）

回收年限（年）

註：電費單價取平均值（元）

熱能系統(無則免填，並請自行刪除)

表1-3：熱能系統改善措施表
改善措施	以熱泵熱水系統取代原柴油/瓦斯熱水鍋爐（範例）	本項之耗能量	預計年省能效益

電能 （kWh/年）	熱能 （kLOE/年）	直（間）接省能	直（間）接省熱

(kWh/年)	(萬元/年)	(kLOE/年)	(萬元/年)

改善前現況說明	改善方案說明	預期效益
原熱水鍋爐單位熱水熱值之耗能量約為○Mcal / Mcal，每日所需之熱水熱值約為⊕Mcal，其耗能為◎Mcal/日，年度運轉天數為□D（日）。 詳請參閱改善前能源耗用基準線建立說明，見本計劃書第○至第○頁。 改善前之耗能為：○Mcal(計算式詳見本計劃書第○頁)	1.原熱水鍋爐系統，以熱泵熱水系統取代，耗能約為○Mcal / Mcal，每日所需之熱水熱值約為⊕Mcal，其耗能為◎Mcal/日，年度運轉天數為□D（日）。 2.改善後耗能為： 3.預計節能： 4.節能率為： ※註：相關計算式詳見本計劃書第○頁	節能率（％）

節費金額 （萬元/年）

投資費用 （萬元）

回收年限（年）

註：能源費用單價取平均值（元）

改善計畫預期效益彙總表

表2：改善計畫預期效益彙總表
改善系統	改善前 年耗能量	改善後 年耗能量	節能量	減少CO2 排放量 （公噸/年） (I)	節能率 （%） (J)=(H)/(C)	回收 年限 （年） (K)

能源別 (註3) (A)	量與單位 (註4) (B)	換算為Mcal (C)	能源別 (註3) (A)	量與單位 (註4) (E)	換算為Mcal (F)	量與單位 (G)=(B)-(E)	換算為Mcal (H)=(C)-(F)

空調 (表5-1)	電	○kWh (註5)	=(B)×2.236	電	○kWh	=(E)×2.236	=(G)×0.000536
照明 (表5-2)	電	○kWh (註5)	=(B)×2.236	電	○kWh	=(E)×2.236	=(G)×0.000536
熱能 (表5-3)	(註6)	(註5)	(註6)	(註7)	=(G)×(O) (註6)
合計	(註7)	(註7)	(註7)
註：1. 1 kWh=2.236 Mcal＝0.532KgCO2。 2. 每度電以全年度平均單價計算。 3. 請參考「表13-能源耗用量與二氧化碳換算表」(L)欄。 4. 單位請採用「表13-能源耗用量與二氧化碳換算表」(N)欄所定之單位。 5. 需與參、基準線建立一致。 6. 耗能數據單位換算可參考「表13-能源耗用量與二氧化碳換算表」(N)、(O)欄。 7. 單位不同則免填。

改善計畫之節能績效量測、驗證及節能率計算方式

照明系統(無則免填，並請自行刪除)

依據財團法人台灣綠色生產力基金會ESCO推動辦公室公布之『照明節能效益之量測與驗證方法-R1.01』（請至http://esco.tgpf.org.tw/，點選「量測與驗證」下載），採用「照明效率-A-01」方法，量測改善前、後照明燈具的耗電，計算燈具汰換前後的節電量，以雙方約定燈具一年的點燈時數為○小時，計算改善計畫的節能績效。

照明節能率= [照明實際總節能量(A1)/改善前照明之總能源耗用量(B1)]× 100%

空調系統(無則免填，並請自行刪除)

依據財團法人台灣綠色生產力基金會ESCO推動辦公室公布之『空調冰水機房節能改善之M&V方法-R1.01』（請至http://esco.tgpf.org.tw/，點選「量測與驗證」下載），採用「空調機房量測驗證版本B-02」方法，改善前連續量測及記錄空調冰水機房○個月的耗電、冷卻水進水溫度、冰水出入水溫度及流量等數據，經迴歸計算後，建立空調機房改善前的性能係數方程式。改善後，量測○週的空調機房運轉資料，驗證改善計畫的節能績效。

空調節能率= [空調實際總節能量(A1)/改善前空調之總能源耗用量(B1)]× 100%

熱能系統(無則免填，並請自行刪除)

依據財團法人台灣綠色生產力基金會ESCO推動辦公室公布之『空調冰水機房節能改善之M&V方法-R1.01』、『熱泵系統節能效益之量測與驗證-R1.03』（請至http://esco.tgpf.org.tw/，點選「量測與驗證」下載），採用「熱泵節能-B-03」方法，量測改善前、後熱水熱值的耗電，驗證節能績效。

熱能節能率= [熱能實際總節能量(A1)/改善前熱能之總能源耗用量(B1)]× 100%

改善計畫總節能率

改善計畫總節能率=（分子分母單位均為Mcal）。

能源耗用量與二氧化碳換算表

表3：能源耗用量與二氧化碳換算表
能源別 (L)	二氧化碳排放指數	熱值

原始單位	Mcal/原始單位 (O)

單位 (M)	kg-CO2 (N)

柴油	L	2.61	8.8
車用汽油	L	2.26	7.8
重油	L	3.11	9.2
液化石油氣(LPG)	L	1.75	6.7
天然氣	M3	1.88	8.9
電	kWh	0.536	*註1

註1：外購電之熱值以台電101年水力、核能及火力之加權平均熱值2,236Kcal/度作為換算係數，若為自發電則以實際每度電耗費之燃料熱值計算。

註2：101年每度電力之排放數據乃採用能源局公告數據。

資料來源：101年「能源統計年報」，經濟部能源局編印

節能績效量測與驗證方式

表4：量測驗證方式說明

項目	改善前	改善後	備註
能源單價（元）	以節能效益前一年的平均單價、前一年的平均能源單價或採用固定的能源單價（元/kWh）。 請註明單位，例如元/kWh、元/L或元/m3。
量測週期	空調系統、熱泵系統及其它設備（系統）需連續量測1週以上的運轉資料。
驗證週期	改善前一次	每年一次
資料擷取間隔	每筆1、5、15分鐘或採用累計統計。
取樣比例（%）	改善各系統別應至少抽取汰換數量5%之樣本。

其他說明與佐證資料

請檢附電子檔案(含附改善前量測記錄)。

量測使用儀器

（範例）

表5：量測使用儀器表

規格	內容	規格	內容
廠牌	Hioki	廠牌	TES
名稱	電力分析儀	名稱	夾式勾表
電壓測試範圍	220 V	電壓測試範圍	220 V
電流測試範圍	0~100A	電流測試範圍	0~100A
精確度	±0.2%	精確度	±0.2%
對應校正文件	檢附如附件○	對應校正文件	檢附如附件□
規格	內容	規格	內容
廠牌	Lutron	廠牌	GE
名稱	照度計	名稱	超音波流量計
測試範圍	0.01~10000Lux	測試範圍	2”~26”
精確度	±4%	精確度	±2%
對應校正文件	檢附如附件※	對應校正文件	檢附如附件＃

儀器對應校正文件

如附件○○○○○○○