附件1 臺北市政府消防局 大(中)隊 分隊消防(救護)車輛檢查紀錄表

區 分	檢查項目	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	備 註

保溫	保溫	保溫	保溫	保溫	保溫	保溫

結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果

引 擎 部 分	１機油、動力方向機油、冷卻水是否合乎要求	1.負責檢查之人員於每日上午七時卅分檢查及發動一次，如遇寒冷時則於十二、廿時等時內發動引擎各一次（一、二、三月及十、十一、十二月每日應保溫二次，但當日有使用者得發動一次，四、五、六、七、八、九月每日保溫一次）。 2.檢查遇有故障時應在檢查人員意見欄註明報請修理。 3.檢查時遇良好以「」符號，不良則以「」符號註記。 4.本表項目得依需求修訂之。	週檢 查情 形紀 錄欄 ：

２空氣濾清器是否清潔良好

３引擎發動有無異聲，怠速是否正常

４各項儀表作用是否正常，燃油是否合乎要求

５引擎總體是否清潔，有無漏油情形

底 盤 部 分	１底盤、車身完好清潔，潤滑部位是否注油

２轉向及剎車系統是否正常並釋放儲氣筒水分

３剎車、離合器總泵、自動變速箱油是否足夠

４傳動系統、離合器間隙是否正常

５輪胎及備胎氣壓、磨損是否適當，胎齡是否逾10年

電 氣 部 分	１電瓶、電液及其樁頭線路等是否良好清潔

２發電機、壓縮機等皮帶鬆緊度是否適當

３雨刷及雨刷水、燈光等是否正常

４警報器、閃光器、對講機作用是否良好

５各電器開關作用是否正常良好

幫 浦 部 分	１進出水口開關及管路濾網是否良好

２幫浦及傳導齒輪箱油質量是否良好

３真空幫浦油及作用是否正常

４P.T.O.及聯成壓力表作用是否正常

５瞄子、水帶及接頭是否清潔良好

雲 梯 部 分	１結構、支撐腳潤滑及警示作用是否良好

２操作台及定位平衡設備是否清潔作用良好

３液壓油量是否依標準及管路無洩漏良好

４各操作、電磁開關及電路是否正常良好

５雲梯備用系統是否清潔且功能正常

器 材 部 分	１各種隨車器材作用是否良好且清潔

２化學乾粉是否逾期、氮氣壓力是否正常

３發電機及照明設備是否完整良好

４破壞器材作用是否良好且清潔

５呼吸器鋼瓶及面罩、背板是否良好清潔

其 他	１水庫車、水箱車等水箱是否滿水位

保養(管)人員簽章