附件六 大客車車身各部規格應符合左表規定

項目	適用一般大客車	適用軸距四公尺以上大客車	適用市區雙層公車	檢驗要領	備註	實施日期
一、踏步高	至多四○公分	至多四○公分	至多四○公分	在空車狀態時以踏板上 表面與地面間之距離為 準。	現行規定
二、走道寬	至少三二公分	至少三二公分	現行規定
三、門框高	至少一八五公分	至少一八五公分	現行規定
四、門框寬	至少七六公分	至少七六公分	至少九○公分 至少六○公分	一、市區雙層公車靠上 下層聯絡階梯之上 下客車門寬度不得 少於九○公分；另 一車門寬度不得少 於六○公分。 二、市區雙層公車以外 之大客車，門框高 於一六五公分以上 之部分，其門框寬 不受七六公分之限 制，但該部分面積 應至少七六○平方 公分。	現行規定
五、內高	至少一八五公分	至少一八五公分	上層至少一七○公分 下層至少一八五公分	以走道中央以內部淨高 為準。	軸距未達四公 尺大客車申請 核定立位時， 內高應符合本 規定。	現行規定
六、椅距	至少七○公分	至少七○公分	至少七○公分	從前椅之前緣量至後椅 之前緣間（即對應點） 之距離為準。	本項目道路交 通安全規則內 已有規定，但 補充檢驗要領 。	現行規定
七、椅墊深	至少四○公分	至少四○公分	至少四○公分	以椅墊前端至椅墊最深 處之距離。	現行規定
八、駕駛座 欄桿	應設	應設	應設	設於駕駛座之後部。	申請核定立位 車輛適用。	現行規定
九、行李架	應設	長途車必備， 但有行李廂者 得免設置。	現行規定
十、行李廂 高度	至多一○○公分	一、以行李廂內最大淨 高為準。 二、行李廂不得裝置座 椅。 三、車高三．五公尺以 下或經實車滿載配 重傾斜穩定度大於 三十五度測試合格 者，其行李廂高度 得不受至多一○○ 公分之限制。	自發布日起實施。
十一、扶手 或拉捍 或拉環	應設	應設	申請核定立位 之長途及市公 車必備，具備 其中任何一種 均可。	現行規定
十二、上下 車扶手	應設	應設	每車門（不包括安全門 ）兩邊各一套。	現行規定
十三、安全 門有效 高	至少一六○公分	有效幅度至少上層一四○公分×五○公分，下層一五○公分×五○公分	安全門應設於車身後部 中央，如引擎為後置式 或車身後部裝設冷氣機 者，准設於車身左側之 後部或中部。	自發布日起實施。
十四、安全 門有效 寬	至少七六公分	至少七六公分

十五、安全 門通道 寬	至少三二公分	至少三二公分	安全門通道應設置於安 全門有效寬之範圍內。	設有活動式座 椅者，以該座 椅掀開後通道 淨寬為準。	現行規定
十六、安全 門下緣 距地高	至多一○○公分	至多一○○公分	至多一○○公分	指安全門通道 或階梯下緣距 地高，但設階 梯者其階梯寬 至少七六公分 ，階梯深至少 二五公分。	自82.1.1起新領牌車輛實施。
十七、「安 全門」 標識字 體	每字至少一○公分見方	每字至少一○公分見方	每字至少一○公分見方	一、應設置於 安全門上 （即安全 門本身上 方）。 二、安全門上 並應標明 操作方法 。	現行規定
十八、安全 門警告 裝置	應備有安全門開啟時對駕駛人之警告裝置	應備有安全門開啟時對駕駛人之警告裝置	應備有安全門開啟時對駕駛人之警告裝置	警告裝置可為 警告燈、警鈴 或蜂鳴器等。	自82.1.1起新領牌車輛實施。
十九、安全 窗	車身兩側每側至少各五面，每面有效面積至少九○○○平方公分	車身兩側每側至少各五面，每面有效面積至少九○○○平方公分	車身兩側每側至少各五面，每面有效面積至少九○○○平方公分	一、有效面積指安全窗 打開後窗框之淨長 乘以深寬所得乘積 。 二、安全窗每面開度均 應可達九十度以上 。	一、已設有安 全門者得 免設置安 全窗。 二、具備安全 窗者得免 設安全門 。	現行規定
二○、車窗 擊破裝 置	兩具	兩具	兩具	車窗為活動式 （可開啟式） 者得免設置。	現行規定
二一、其他	本附件未規範部分應符合「市區汽車客運業申請行駛雙層公車處理要點」之規定	現行規定