附表一 三角測量之精度規範

三角測量
等 級 類 別	一等	二等	三等	四等

甲級	乙級

主要測站間之邊長	在20公里以上為原則	在10至20公里為原則	在5至10公里為原則	在3至8公里為原則	在1至3公里為原則
圖形強度	兩基線間最小 圖形強度之和	理想限制值	20	60	80	100	125

最大限制值	25	80	120	130	175

每一圖形	理想 限制值	最小圖形強度	5	10	15	25	25

次小圖形強度	10	30	75	80	120

最大 限制值	最小圖形強度	10	25	25	40	50

次小圖形強度	15	60	100	120	170
邊長測量	測回數	4	4	4	3	2

標準誤差	1 1,000,000	1 900,000	1 800,000	1 500,000	1 250,000
水平角觀測	使用儀器	0".2	0".2	0".2	1"	1"	1"

測回數	16	16	8	12	4	2

各次測測值與平均值之差不得 超過	4"	4"	5"	5"	5"	5"
三角形 閉合差	平均值不得超過	1".0	1".2	2".0	3".0	5".0

單三角閉合差不得超過	3".0	3".0	5".0	5".0	10".0
邊方程式之檢核其方向之平均改正數 不得超過	0".3	0".4	0".6	0".8	2".0
天文方位角	觀測相隔之圖形表	6-8	6-10	8-10	10-12	12-15

每夜觀測之測回數	16	16	16	8	4

觀測夜數	2	2	1	1	1

標準誤差	0".45	0".45	0".6	0".8	3".0

方位角閉合差(右列式中N為 圖形數)	每圖形1".0或2".0	每圖形1".5或3".0	每圖形2".0或6".0	每圖形3".0或10".0	每圖形8".0或30".0
天頂距觀測	測回數	3	3	2	2	2

觀測值之誤差不得超過	10"	10"	10"	10"	20"

二已知高程點間之圖形數	4-6	6-8	8-10	10-15	15-20
滿足幾何條件後位置閉合比數不得超過	1 100,000	1 50,000	1 20,000	1 10,000	1 5,000
適用場合	一、基本控制網。 二、都會地區測量。	一、聯接一等往系間，並加強基本控制網之區域控制。 二、都會區之次要控制	增補基本控制網作區域性之控制。	非都會區之一般性控制測量，可聯繫於基本控制網亦可單獨實施。	依據三等以上三角點所布設，作為圖跟點測量。