附表五 基本控制點標石之材質、十字刻劃、刻字及埋設區分

點別及 等級 項目	三角點	衛星控制點	精密導線點

一等及二等	三等及四等

材質	花崗石、青石、觀音石、不銹鋼(備註二)或其他堅硬之石料	花崗石、青石、觀音石、不銹鋼(備註二)或其他堅硬之石料	不銹鋼	花崗石、青石、觀音石、不銹鋼(備註二)或其他堅硬之石料
十字刻劃	刻劃長度：4cm 刻劃寬度：0.3cm	刻劃長度：4cm 刻劃寬度：0.3cm	刻劃長度：1.5cm 刻劃寬度：0.1cm	刻劃長度：4cm 刻劃寬度：0.3cm
刻字	北：點號 南：等級及點別 東：測設機關 西：測設日期	北：點號 南：等級及點別 東：測設機關 西：測設日期	北：測設機關 中：點號 南：等級及點別	北：點號 南：等級點別 東：測設機關 西：測設日期
埋設區分	地上標石(柱石) 地下標石(盤石)	地上標石	地上標石	地上標石
備註	一、標石應永久保存並依測量標設置保護條例之規定維護之。 二、三角點及精密導線點之標石，若採用不銹鋼材質（四等三角點及精密導線點材質得以銅代替）時，其十字刻劃、刻字、埋設區分、規則及埋設方式應依衛星控制點之規定設置。