不銹鋼標 內政部 二等衛星控制點 N001 1.5cm 8㎝ 正視圖 20㎝ 8㎝ 5cm 10cm 6㎝ 6㎝ 2㎝ 不鏽鋼材質2㎝寬 屋頂樓板 防水矽膠 焊接鋼筋 （共四根） 擴張釘 （共四根） 屋頂表面粗糙化 側視圖 屋頂點位埋設方式 混凝土 沙 焊接鋼筋 （共八根） 20cm 8cm 20cm 5cm 5cm 6cm 6cm 2cm 不鏽鋼材質2㎝寬 擴張釘 （共四根） 岩盤（須將岩漿表面雜質清除） 側視圖 岩盤點位埋設方式 原地層 80㎝ 鋼質活動蓋 10 68cm 68cm 15cm 38cm 8 105cm 5/8不鏽鋼棒 總長度3～10m （須插入至岩盤） 6PVC塑膠管 打洞以利排水 側視圖 一般地面點位埋設方式 附圖二：衛星控制點之規格及埋設方式