附件三 免提送文件及免辦理事項之時機

列管案件屬開挖工程行為者免提送文件及免辦理事項一覽表如表一。

列管案件非屬開挖工程行為者免提送文件及免辦理事項一覽表如表二。

表一 列管案件屬開挖工程行為者免提送文件及免辦理事項一覽表

區別	捷運設施 開挖條件	潛盾隧道段、新奧隧道段	明挖隧道、車站及管冪隧道段	高架段及機廠樁基結構	地面段、出土段、機廠直接基礎及筏式基礎	山岳隧道段、錨固邊坡
第I區	開挖深度小於或等於6m	－	註六	註一	註一	註六
第II區	開挖深度小於或等於6m	註七	註十	註四	註八	註八

開挖深度大於6m，但小於或等於11m	－	註四	註一	註一	註四
第III區	開挖深度小於或等於6m	註八	註十	註八	註八	註八

開挖深度大於6m，但小於或等於11m	註三	註七	註四	註七	註七

表二 列管案件非屬開挖工程行為者免提送文件及免辦理事項一覽表

工程行為	捷運 設施 區別	潛盾隧道段、新奧隧道段	明挖隧道、車站及管冪隧道段	高架段及機廠樁基結構	地面段、出土段、機廠直接基礎及筏式基礎	山岳隧道段、錨固邊坡
填土工程 （雜物之堆置亦適用）	第I區	－	註七	註七	註七	註十

第II區	註七	註九	註七	註七	註十

第III區	註九	註九	註九	註九	註十
山岳隧道 （管冪工法隧道亦適用）	第I區	－	註五	－	－	－

第II區	註四	註七	註五	註七	註五

第III區	註七	註九	註七	註九	註七
基樁 （無開挖工程行為之連續壁、土壤攪拌樁（SMW）、鋼版樁亦適用）	第I區	註七	註九	註九	註七	註七

第II區	註八	註十	註十	註八	註八

第III區	註八	註十	註十	註十	註十
鑽掘隧道 （鑽掘式管、涵亦適用）	第I區	－	註五	－	－	－

第II區	註三	註七	註五	註七	註七

第III區	註七	註九	註七	註七	註八
廣告物之設置	－	－	註十一	註十一	－

說明：

一、表一及表二中附註代表意義如下：

免提送文件、免辦理事項	註一	註二	註三	註四	註五	註六	註七	註八	註九	註十	註 十一
捷運設施安全評估報告	◎	◎	☆	☆	☆	V	☆	V	☆	V	詳說明四
監測計畫但監測報告或資料須備查。	V	V	V
現況調查	V	V	V	V
現況測量	V	V	V	V	V	V	V
施工計畫	V	V	V	V	V	V	V	V	V

註：「捷運設施安全評估報告」列中”V”表示免提送、”◎”表示應提送二維分析模式、”☆”表示應提送一維分析模式。

二、表一及表二中之規定應注意下列事項：

潛盾隧道段與高架段分別適用於過河段中之潛盾隧道段與高架橋段。

過河段提送捷運設施安全評估報告應有水理分析或沖刷評估，但列管案件非屬開挖工程行為者，若依水利相關單位規定同意無需提送者則可免除。

列管案件位於鄰接出土段之潛盾隧道段，在里程100公尺範圍內之未超過3公尺深度之管線、人孔及其它工程設施之開挖，若開挖後隧道上方覆土厚度不小於6m，則免提送文件及免辦理事項依註十辦理，否則須依註三辦理提送。

地下開挖，均需設置擋土壁，且開挖區外禁止抽降地下水。

表中之區別，係指列管案件座落於分級界線規範圖中之區域位置。

表中”－”記號者及不屬表一及表二所列舉之開挖條件或工程行為，說明一、中所列之提送文件及辦理事項不得免除。

三、工程行為於下列情況時亦得免提送捷運設施安全評估報告：

規劃設計中之捷運系統。

列管案件之地下結構於捷運設施主結構體尚未施築即已完成者。

四、廣告物之設置位於位於管理範圍內第二街廓以外者，可免以提送審查。