附表八 人（手）孔啟閉柔性說明告示牌示意圖及範例(內容僅供參考)

人（手）孔啟閉施工： 東興路（南京東路至市民大道口、或10號至30號）因進行纜線設施檢測或維修作業之需要，於98年10月30日至98年10月30日日間9時30分至16時30分開啟人（手）孔進行作業，過往車輛及行人請小心通行，不便之處，敬請見諒，將於檢修施工完成後予以復舊。 申訴電話：臺北市民當家熱線1999 (外縣市02-27208889) 亞太固網寬頻股份有限公司 敬啟 中華民國 98 年 10 月 20 日 人（手）孔啟閉施工： ○○路（街）（○○路至○○路、或○號至○號）因○○○○○○○，於○年○月○日至○年○月○日○間○時○分至○時○分開啟人（手）孔進行作業，過往車輛及行人請小心通行，不便之處，敬請見諒，將於檢修施工完成後予以復舊。 申訴電話：臺北市民當家熱線1999 (外縣市02-27208889) ○○○○○○股份有限公司 敬啟 中華民國 年 月 日

張貼施工明細表（詳說明4） 張貼人（手）孔施工通知單 張貼施工明細表（詳說明4） 張貼啟閉人（手）孔施工通知單 人（手）孔啟閉柔性告示牌說明: 1.柔性告示牌牌面使用橙色底漆，字體採5平方公分大小黑色正楷字體。 2.告示牌須樹立或安置於啟閉人（手）孔位置處。 3.柔性告示牌上應張貼護貝完妥之啟閉人（手）孔通知單影本，若為啟閉雨水下水道或污水下水道人（手）孔，則張貼管理機關同意准予備查之啟閉人（手）孔通告單。 4.若為多期合併申請，應另行張貼施工明細表，內容載明施工起迄路段及施工日期，以利辨識。 可採用防水貼紙電腦割字黏貼，使用橙色底漆黑字字體表示。 120㎝