附表三：考評評分表

A.管理績效評分表

編號	考評項目	考評內容	建議給分區間	配分權重

第 一組	第 二組
A1 定期 市區 道路 現況 調查	A1-1 道路資訊管理系統之使用（道路管理系統或市容查報系統）	依規定登錄道路相關資料 未依規定登錄道路相關資料 未使用任何系統	100-70 70-40 0	100	100
A2 市區 道路 巡查 實施 效能	A2-1 道路巡查機制之落實	已落實 部分落實 無巡查機制 其他*	100-70 70-40 40-0 －	40	50

A2-2 道路自主巡查達成率（依A2-1所擬定之巡查頻率）	80%-100% 60%-80% 60%以下 其他*	100-80 80-60 60-0 －	20	25

A2-3 道路修復之相關紀錄文件	有修復紀錄 無修復紀錄	100 0	20	25

A2-4 道路挖掘稽查有效率（依市府管挖稽查相關規定）	80%-100% 60%-80% 60%以下 其他*	100-80 80-60 60-0 －	20	-
A3 道路 養護 經費 編列 及執 行情 形	A3-1 考評年度道路養護經費編列情形	請說明經費編列方式及分配原則： 有說明 經費分配運用得宜 經費分配有待改善 經費分配未符合實質目標 無說明	100-90 90-70 70-50 0	30	30

A3-2 考評年度道路養護經費執行率	70%以上 40%-70% 0%-40% 其他*	100-70 70-40 40-0 －	70	70
A4 年度 養護 計畫 實施 成果	A4-1 考評年度道路養護執行情形	1.是否依預定進度辦理？ 是 否 2.執行成效 道路面積： ㎡；工程經費： 側溝長度： m；工程經費：	100 0	50	50

A4-2 考評年度道路養護作為改善或效率提升	有 具體內容： 無	100-60 0	50	50
A5 國賠 案件 申復 狀態	A5-1 考評年度國賠申請案件數	無 1-2件 3-4件 5-6件 7-8件 9-10件 10件以上	100 96-92 92-88 88-84 84-80 80-60 60-0	40	－

A5-2 考評年度國賠支付案件數	無 1-2件 3-4件 5-6件 7-8件 9-10件 10件以上	100 94-88 88-82 82-76 76-70 70-40 40-0	60	－
A6 人行 陸橋 管理	A6-1 人行陸橋管理作為（包括：轄管陸橋之數量、陸橋新建與拆除計畫、檢測作為內容等）	有 具體內容： 無 無人行陸橋(勾選此項時，A6項下均不予受評，將本項權重按比例分攤至其它各項)	100-60 0 －	30	－

A6-2 考評年度人行陸橋養護經費執行情形	是 執行金額 千元 否	100-60 60-40	30

A6-3 人行陸橋養護履歷建置(包括名稱、位置、竣工年月、維修年月、結構形式等資料)	完整建置 部分建置 未建置	100-90 90-60 0	40

A7 考評年度人行環境(含無障礙設施)改善作為	A7-1 人行道設施改善情形	有改善 改善實績： 部分改善 無改善	100-90 90-70 70-0	40	40

A7-2 無障礙設施改善情形	有改善 改善實績： 部分改善 無改善	100-90 90-70 70-0	30	30

A7-3 人行騎樓阻礙通行之改善情形	有改善 改善實績： 部分改善 無改善	100-90 90-70 70-0	30	30
備註： 若無A7考評項目設施，則此項目不予計分，將本項權重按比例分攤至其它各項。

B.養護績效評分表

編號	考評項目	考評內容	建議給分區間	配分權重

第 一組	第 二組
B1 道路 損壞 與平 坦度	B1-1 道路鋪面表面平整或管線挖埋回填後鋪面表面平整	相當平整且無任何坑洞、破損或裂縫等 部分平整或坑洞、破損面積小於25平方公分以下者或裂縫長度低於15公分以下者 部分平整或坑洞、破損面積大於25平方公分並小於225平方公分以下者或裂縫長度大於15公分且小於30公分以下者 部分平整或坑洞、破損面積大於225平方公分以上者或裂縫長度大於30公分以上者 已有車轍、冒油或粒料剝離現象者 經通報缺失，未於規定時間內處理者	100 90-80 80-70 70-60 50-0 0	50	50

B1-2 鋪面與人/手孔蓋、排水溝蓋銜接處狀況	銜接處相當平整 銜接處部分落差達±0.5公分以下的隆起或凹陷的現象 銜接處部分落差在±0.5公分至±1公分之間者有隆起或凹陷的現象 銜接處部分落差達±1公分以上的隆起或凹陷的現象 銜接處部分已有粒料剝離、龜裂、破損、嚴重凹陷、嚴重隆起等現象 經通報缺失，未於規定時間內處理者	100 95-80 80-70 70-60 50-0 0	50	50
B2 人行設施	B2-1 人行道淨寬	1.5公尺以上 0.9公尺-1.5公尺 未達0.9公尺 無此項(勾選此項時，B2項下均不予受評，將本項權重按比例分攤至其它各項)	100-90 90-70 70-0 －	10	10

B2-2 阻礙情況	通行無阻 有1處阻礙 有2處阻礙 有3處以上阻礙	100-90 90-70 70-40 0	10	10

B2-3 無障礙設施 位置正確(人行穿越道範圍內) 縱坡度(1:12)，橫坡度(2%) 平台(1.2m*1.2m)	設施建置標準且維護良好 部分建置，有維護 部分建置，無維護 完全未設相關設施	100 90-70 70-50 0	10	10

B2-4 人行道人行空間淨高	全線均高於2.1公尺且無突出物 有1處淨高不足2.1公尺或有突出物但不影響通行安全 淨高不足或有突出物影響通行安全之情況	100 100-70 70-0	10	10

B2-5 鋪面狀況 平整無破損 人行鋪面糙度 人行鋪面排水坡度	未達考評項目所制定標準(10%以下) 未達考評項目所制定標準(10%-50%) 未達考評項目所制定標準超過50%或有影響通行安全之情況	100-80 80-40 0	10	10

B2-6 行人穿越道路安全措施建置及維護狀況	設施完善，且維護良好 設有設施，但無法安心通行(僅設置行人號誌及行人穿越道線) 缺乏部分設施 無相關設施	100-90 90-70 70-40 40-0	10	10

B2-7 行人防護設施建置及維護狀況	設施完善，且維護良好 設有設施但無法完全發揮功能或維護不佳(如人行道有汽機車停放情形) 缺乏部分設施 有影響通行安全之情況	100-80 80-60 60-40 40-0	10	10

B2-8 人行道上設置排水溝進水格柵	無設置或設置成蓋板型式且不影響通行安全 有設置，不影響通行安全 有設置，可能影響通行安全	100-80 80-60 60-0	10	10

B2-9 整潔維護	人行道整潔 大致整潔但有些許垃圾 不整潔，有明顯垃圾但不影響行走(如落葉久未清掃) 相當不整潔，明顯未清掃或垃圾未清運，且影響行走(如雜草叢生)	100-90 90-70 70-60 60-40	10	10

B2-10 植栽綠美化	植栽維護良好，且具遮蔭功能(複層式植栽) 植栽維護大致良好 植栽維護不良，但不影響通行(植栽有枯死現象) 植栽影響通行或無植栽(植樹穴凸起、樹根隆起、樹幹傾倒、樹枝影響人行淨空間)	100-90 90-70 70-60 60-40	10	10
B3 排水 設施	B3-1 排水設施結構體損壞情況	均無損壞 損壞長度為100公分以內 損壞長度為100-150公分範圍內 完全損壞 經通報缺失，未於規定時間內處理者 無此項	100 80-70 70-40 0 40-0 －	25	25

B3-2 排水設施溝蓋板損壞情況	均無損壞 至少1處損壞者且損壞面積未達30%以上者 至少1處以上之損壞或已達30%以上者 完全遺失 經通報缺失，未於規定時間內處理者 無此項	100 80-70 70-40 0 40-0 －	25	25

B3-3 鍍鋅格柵板損壞情形	均無損壞且格柵板四週穩固 部分損壞達30%以下者（安全無虞） 損壞達30%以上者（安全無虞） 完全損壞或有安全疑慮者 經通報缺失，未於規定時間內處理者 無此項	100 80-70 70-40 0 40-0 －	25	25

B3-4 溝渠清理情形	溝內無雜物且通水良好 溝內淤積達10公分以下者且無礙排水功能 溝內淤積達10公分以上者且影響排水功能 溝內嚴重阻塞或排水不良 無此項	100 90-80 80-60 0 －	25	25
B4 交通 標線	B4-1 車道線劃設辨識度	能清楚辨識 部分無法清楚辨識 大部分均無法清楚辨識 無此項	100-70 70-40 40-0 －	50	50

B4-2 禁停標線辨識度	能清楚辨識 部分無法清楚辨識 大部分均無法清楚辨識 無此項	100-70 70-40 40-0 －	50	50
B5 交通號誌及標誌	B5-1 號誌及標誌有無被遮蔽	沒被遮蔽，可以清楚看見 少部分被遮蔽 大部分被遮蔽 無此項	100-70 70-40 40-0 －	50	50

B5-2 號誌及標誌辨識度有無受周邊背景影響	無影響，可以清楚看見 少部分影響 大部分影響 無此項	100-70 70-40 40-0 －	50	50

評分表說明：

1.本評分表由「管理績效」及「養護績效」二項考評內容所得結果填入計算。

2.填答「其他*」項目者請依受評單位說明或相關檢附資料評分。

3.委員執行考評時，若遇情況與考評內容欄之說明均不相符，得視情況於備註欄說明並給予合適分數；若於現場考評時無考評項目者則勾選「無此項」。

4.「養護績效」考核時，若有下列情況，委員執行考評時可斟酌給予加分或扣分：

街道傢俱（如垃圾筒，坐椅等）維護良好可列為加分項目。

路燈桿若與號誌、標誌桿儘量共桿，可美化市容，可列為加分項目。

廣告、招牌掛在公共管線的桿件上，須列為扣分項目。

5.依附表二考評項目權重分配表，計算考評總成績，並依總成績分數由高至低排序。