綠建築基準檢討報告書

檢 討 項 目

□建築基地綠化

□建築基地保水

□建築物節約能源

□建築物雨水貯留利用設計及生活雜排水回收再利用設計

□綠建材

□臺北市綠建築基準

建造執照號碼 ○○建字第 ○○○○ 號

起 造 人

設 計 人

聯 絡 人

電 話

附件A 屋頂平均熱傳透率Uar評估計算表

構 造 大 樣 簡 圖	厚度d	熱阻係數	熱 阻	不透光部位	透光部位
構造編號

（m）	1/k	r=d/k	Uri=1/R	Ugi=Ui

(m.k/W)	(㎡.k/W)	(W/(㎡.k))	(W/(㎡.K))
備註	玻璃常用Ui值可由表4-1中查得；材料熱傳導係數k由表3-2查得；不透光部分熱傳透率Ui值計算方法見表3-1
構造編號	熱傳透率	水平投影面積	Uri×Ari	Σ(Uri×Ari)+

Uri(Ugi)	Ari(Agi)	(Ugi×Agi)	Σ(Ugi×Agi)

頂層總水平投影面積Σ(Ari+Agi)= ㎡
平均熱傳透率	計算值	Uar=Σ(Uri×Ari)+Σ(Ugi×Agi)/Σ(Ari+Agi) = (W/(㎡.k)) ＜1.0 (W/(㎡.k)) OK!!
簽 證 人	姓 名： （簽章）	開業證書字號：

事務所名稱： 建築師事務所

事務所地址：

附件B 天窗平均日射透過率HWs及外殼玻璃可見光反射率Gri評估表

第 / 頁

天窗平均日射透過率HWs評估表 （天窗仰角大於80° 或HWa＜1.0m2時免評估）
天窗編號	玻璃材質及日射透過率ηi (查表5)	外遮陽或不透光內襯隔熱版簡圖(顯示外遮陽或隔熱版對天窗遮蔽率之圖示，無則免繪)	1.0－外遮陽對天窗面之正投影遮蔽率或隔熱版遮蔽率khi，無時1.0－khi＝1.0	透光天窗水平投影面積Agi(m2)
No.1
No.2
No.3
若天窗有不透光內襯隔熱版時， 其U值＝ ＜3.0 w/(㎡.k)？
Σ（(1.0-Khi)×ηi×Agi）＝
HWa＝ΣAgi＝
指標計算值HWs＝Σ（(1.0-Khi)×ηi×Agi）/ΣAgi＝
當HWa ＜30 m2時，HWsc＝0.35;當HWa ≧30 m2，且＜230 m2時，HWsc＝0.35－0.001×（HWai－30.0）;當HWa ≧230 m2時，HWsc＝0.15	HWa＜1.0m2 免評估?

HWs＜基準值HWsc＝
外殼玻璃(包括立面窗與天窗之玻璃)可見光反射率Gri評估表
玻璃材質與編號	所在部位描述（相同材質可並列描述）	玻璃可見光反射率Gri 查表5或廠商玻璃型錄	Gri＜0.25？

Yes	No
簽 證 人	姓名: （簽章）	開業證書字號：

事務所名稱： 建築師事務所

事務所地址：

附 件 C-1 【精算法】

ENVLOAD計算表(1)－外周區、內部區空調樓地板面積 AFp、AFi 計算表

建築物名稱： 建築類別：百貨商場類

地面以上樓層樓地板面積： ㎡ 建築物地點：

第 ／ 頁

樓 層	外周區空調樓地板面積Afp	內部區空調樓地板面積Afi
合 計	外周區空調樓地板面積 AFp=ΣAfp= ㎡	內部區空調樓地板面積 AFi=ΣAfi= ㎡

附 件 C-2【精算法】

ENVLOAD計算表(2)－外殼構造熱傳透率Ui計算表

建築類別：百貨商場類

第 ／ 頁

構造編號	構造大樣	厚度 d [m]	熱阻係數 1/k [m.K/W]	熱阻 r=d/k [㎡.K/W]	總熱阻 R=Σr [㎡.K/W]	熱傳透率 Ui=1/R [W/(㎡.K)]
玻璃代號	玻璃材質	玻璃ηi與Ui值
ηi= Ui=
ηi= Ui=
ηi= Ui=
ηi= Ui=
備註：(1)熱傳導係數k由表3-2查得 (2)熱傳透率Ui值計算方法見表3 (3)常用構造Ui值由表4查得 (4)玻璃之ηi 由表5 查得

附件C-3【精算法】

ENVLOAD計算表(3)－實牆外殼傳透熱因子ΣUi ×Ai計算表

建築類別：百貨商場類

第 / 頁

分區	方位	構造代號	Ui W/(㎡.K)	Ai (m2)	Ui ×Ai (W/K)	ΣUi ×Ai 方位別累算值e.
空調區

非空調區	方位	構造代號	Ui W/(㎡.K)	Ai (m2)	Ui ×Ai (W/K)	ΣUi ×Ai 方位別累算值f.

附 件 C-4【精算法】

ENVLOAD計算表(4)－透光部位傳透熱與日射透過熱計算表

建築物類別：百貨商場類

第 / 頁

分區	方位	構 造 代 號	Ui	Ai(Ai')	Ui ×Ai'	方位別累算值c. ΣUi ×Ai'	Ki	ηi	Ki ×ηi ×Ai'	方位別累算值a. ΣKi ×ηi×Ai'
空調區

非空調區	方位	構 造 代 號	Ui	Ai'	Ui ×Ai'	方位別累算值d. ΣUi ×Ai'	Ki	ηi	Ki ×ηi ×Ai'	方位別累算值b. ΣKi ×ηi×Ai'

空調區	方 位	外遮陽形式	遮陽尺寸描述	深度比	Ki

非 空 調 區

註:(1)ΣUi* Ai'及ΣKi×ηi ×Ai'應依方位別計算（含水平面） (2)ηi:玻璃日射透過率查表5 (3)Ki:玻璃之外遮陽係數，查表6 (4)Ai':空調區與非空調區外殼透光面積[㎡]

附 件 C-5 ENVLOAD計算表 (5)－ Mk、L、G 計算表 【精算法】

建築類別：百貨商場類 外周區空調總樓地板面積AFp： 第 ／ 頁

方位k	ΣKi×ηi×Ai' 玻璃部	ΣUi×Ai' 玻璃部	ΣUi×Ai 實牆部	日射取得係數Mk Ｍk=[ a+0.035×e + 0.5×(b+0.035×f)]/AFp	日射時IHk (取自表2)	日射取得量 Mk×IHk [Wh/(㎡.a)]

a 空調區	b 非空調區	c 空調區	d 非空調區	e 空調區	f 非空調區

Σc=	Σd=	Σe=	Σf=
總日射取得量[Wh/(㎡.a)] = ΣMk×IHk =

外殼熱損失係數L(百貨商場類建築物用)=[ (Σc＋Σe )+ 0.5×(Σd＋Σf) ]/AFp + 2.022 = [W/(㎡.K)]
◇全年室內發散熱量G計算(百貨商場類建築物用)
室內平均發熱量	平均室溫上升量	冷房空調運轉時間Ac	全年室內發散熱量G
Gi=16.2 [W/㎡]	Tu=Gi/L = [K]	=a0+a1×Tu+a2×Tu2 = [h/a]查表7	=Gi×Ac= [Wh/(㎡.a)]

附 件 C-6【精算法】

ENVLOAD計算表(6)－最終ENVLOAD計算表

建築物名稱： 建築類別：百貨商場類 第 ／ 頁

建築物地點	海拔高度
G	[Wh/(㎡.a)]	L	[W/(㎡.K)]
冷房度時DH	[K.h/a](查表2)	ΣMk×IHk	[Wh/(㎡.a)]
◇全年建築物外殼耗能量ENVLOAD =-10070+1.713×G+0.413×L×DH+1.457×(ΣMk×IHk) = [Wh/(㎡.a)] = [kWh/(㎡.a)] ＜ ENVLOADs 區= [kWh/(㎡.a)]
註：(1)百貨商場類建築物之外殼耗能量基準ENVLOADs 區為 [kWh/(㎡.a)]，但同一幢或連棟建築物內供二類以上用途使用者，其外殼耗能量之基準，應依本規範7.2之規定，由本表下方計算之。 (2)G值：全年室內發散熱量[Wh/(㎡.a)]，由計算表(5)。 (3)L值：外殼熱損失係數[W/(㎡.K)]，由計算表(5)。 (4)DH：冷房度時[K.h/a]，查表2。
同一幢建築物供二類以上用途之建築物外殼耗能量計算(僅百貨商場類建築物使用者免填)
建築物類別 ｍ	外殼耗能量計算值 ENVLOADm [kWh／㎡.a]	外殼耗能量基準值 ENVLOADsm [kWh／㎡.a] (依北中南各區標準)	外周區空調總樓地板面積AFpm [㎡]
辦公廳類
百貨商場類
旅館餐飲類
醫院類
ΣAFpm=
n n n n [(ΣENVLOADm×AFpm)／ΣAFpm] [(ΣENVLOADsm×AFpm)／ΣAFpm] m=1 m=1 m=1 m=1 ＝ [kWh/(㎡.a)] ＜ ＝ [kWh/(㎡.a)]
簽 證 人	姓名:	開業證書字號：

事務所名稱： 建築師事務所

事務所地址：

附件D-1【簡算法】【百貨商場類】-1

ENVLOAD計算表(7)------------外殼總面積Aen計算表

第 ／ 頁

樓 層	辦公單位	外牆面總面積Aw（㎡） (含實牆部位及開窗部位)	屋頂面總面積Ar（㎡） (含實牆部位及開窗部位)
小 計
合 計	Aen＝ΣAw＋ΣAr＝
建 築 物 外 殼 總 面 積 Aen ＝ （㎡）

附件D-2【簡算法】【百貨商場類】-2

ENVLOAD計算表(8)–建築物外殼耗能量ENVLOAD簡算表 第 ／ 頁

方位	開 窗 代 號	Ki	ηi	IHki	Ai	Ki×ηi× Ihk×Ai	ΣKi×ηi×Ihk ×Ai （Wh/a)

註：(1)ΣKi×ηi×IHk×Ai應依方位別分開計算(含水平面) (2) ki：玻璃之外遮陽係數，查表6 (3)IHk：k方位冷房日射時，查表2，若有傾斜外殼時，日射時之修正方法見表2-8規定 (4)Ai：i部位開窗面積[㎡] (5)ηi：i部位玻璃日射透過率查表5。
方位	外遮陽形式	遮陽尺寸描述	深度比	ki
全年建築物外殼耗能量(ΣKi×ηi×IHk×Ai / Aen = ) = [Wh/(㎡.a)] = [kWh/(㎡.a)] ＜ ENVLOADs 區= [kWh/(㎡.a)]
簽 證 人	姓 名:	開業證書字號：

事務所名稱： 建築師事務所

事務所地址：

附件A 屋頂平均熱傳透率Uar評估計算表

構造編號	構 造 大 樣 簡 圖	厚度d （m）	熱阻係數 1/k (m.k/W)	熱 阻 r=d/k (㎡.k/W)	不透光部位 Uri=1/R (W/(㎡.k))	透光部位 Ugi=Ui (W/(㎡.K))
備註	玻璃常用Ui值可由表6-1中查得；材料熱傳導係數k由表7-2查得；不透光部分熱傳透率Ui值計算方法見表7-1
構造編號	熱傳透率	水平投影面積	Uri×Ari	Σ(Uri×Ari)+

Uri(Ugi)	Ari(Agi)	(Ugi×Agi)	Σ(Ugi×Agi)

頂層總水平投影面積Σ(Ari+Agi)= ㎡
平均熱傳透率	計算值	Uar=Σ(Uri×Ari)+Σ(Ugi×Agi)/Σ(Ari+Agi) = (W/(㎡.k)) ＜1.0 (W/(㎡.k)) OK!!
簽 證 人	姓 名： （簽章）	開業證書字號：

事務所名稱： 建築師事務所

事務所地址：

附件B 外牆平均熱傳透率Uaw評估計算表

外牆編號	構 造 大 樣 簡 圖	厚度d （m）	熱阻係數 1/k (m.k/W)	熱 阻 r=d/k (㎡.k/W)	熱傳透率 Uwi =1/R (W/(㎡.k))	面積 Awi(m2)
Σ(Awi×Uwi)＝	(w/k)
ΣAwi＝	(m2)
備註	材料熱傳導係數k由表7-2查得；不透光部分熱傳透率Ui值計算方法見表7-1
平均熱傳透率	計算值	Uaw＝Σ(Awi×Uwi)／ΣAwi = (W/(㎡.k)) ＜3.5 (W/(㎡.k)) OK!!
簽 證 人	姓 名： （簽章）	開業證書字號：

事務所名稱： 建築師事務所

事務所地址：

附件C 天窗平均日射透過率HWs及外殼玻璃可見光反射率Gri評估表

天窗平均日射透過率HWs評估表 （天窗仰角大於80° 或HWa＜1.0m2時免評估）
天窗編號	方位,傾斜角β,查表3(水平面免填)	傾斜面日射量修正係數Ksi 查表3(水平面為1.0)	玻璃材質及日射透過率ηi	外遮陽或不透光內襯隔熱版簡圖(顯示外遮陽或隔熱版對天窗遮蔽率之圖示，無則免繪)	1.0－外遮陽對天窗面之正投影遮蔽率或隔熱版遮蔽率khi，無則為1.0	透光天窗水平投影面積Agi(m2)
實例	S,15°	0.98	Low-E玻璃DLE 8+P8 ,ηi＝0.40	0.6	50.0
No.1
No.2
No.3
No.4
若天窗有不透光內襯隔熱版時， 其U值＝ ＜3.0 w/(㎡.k)？
Σ（(1.0-Khi)×Ksi×ηi×Agi）＝
HWa＝ΣAgi＝
指標計算值HWs＝Σ（(1.0-Khi)×Ksi×ηi×Agi）/ΣAgi＝
當HWa ＜30 m2時，HWsc＝0.35;當HWa ≧30 m2，且＜230 m2時，HWsc＝0.35－0.001×（HWai－30.0）;當HWa ≧230 m2時，HWsc＝0.15	HWa＜1.0m2 免評估?

HWs＜基準值HWsc＝
外殼玻璃(包括立面窗與天窗之玻璃)可見光反射率Gri評估表
玻璃材質與編號	所在部位描述（相同材質可並列描述）	玻璃可見光反射率Gri 查表5或廠商玻璃型錄	Gri＜0.25？

Yes	No
簽 證 人	姓 名： （簽章）	開業證書字號：

事務所名稱： 建築師事務所

事務所地址：

附 件 D-1【A類_免計算Req透天住宅類】

住宿類建築物外殼等價開窗率Req簡易評估表

註：符合本附件者，可直接令Req＜Reqs，不必進行 附件E-1、E-2、E-3之計算。 第 ／ 頁

同時符合下列三條件之透天住宅類
項目	內容	合格	不合格
1.	西向立面開窗率低於20％ 西向立面開窗率計算值＝ ％ 西向立面開窗率計算公式：
2.	各向立面平均開口率低於25」％ 各向立面開窗率計算值＝ ％ 各向立面開窗率計算公式：
3.	所有開窗除供透明電梯或窗型冷氣機之部位外，每樘門窗之可開啟部位皆須達該樘面積1/3以上（附門窗表及可開窗面積計算值）。
若以上皆合格，令Req＜Reqs ，外殼等價開窗率Req合格！
應同時附上附件A～C之屋頂平均熱傳透率Uar、外牆平均熱傳透率Uaw、透光天窗部分之平均日射透過率HWs、外殼玻璃可見光反射率Gri之簽證表格。
簽 證 人	姓 名： （簽章）	開業證書字號：

事務所名稱： 建築師事務所

事務所地址：

附 件 D-2 【B類 方位良好免計算Req者】

住宿類建築物外殼等價開窗率Req簡易評估表

註：符合本附件者，可直接令Req＜Reqs，不必進行附件E-1、E-2、E-3之計算。

第 ／ 頁

同時符合下列三條件之住宿類建築物
項目	內 容	合格	不合格
1.	所有居室除開向陽台、露台或通達基地地面的落地門窗以外之開窗，其窗高皆在160cm以內。(附門窗表)
2.	所有開窗除供透明電梯或窗型冷氣機之部位外，每樘門窗之可開啟部位皆須達該樘面積1/3以上（附門窗表及可開窗面積計算值）。
3.	東西軸向長度與南北軸向投影長度之比值Rs≧2.00 1.計算Xi = X：建築物配置投影於東西軸向之長度 i：同一申請建照中之第 i 棟建築物 2.計算Yi = Y：建築物配置投影於南北軸向之長度 i：同一申請建照中之第 i 棟建築物 3.計算Rs □是 =_____ □否
若以上皆合格，令Req＜Reqs ，外殼等價開窗率Req合格！
應同時附上附件A～C之屋頂平均熱傳透率Uar、外牆平均熱傳透率Uaw、透光天窗部分之平均日射透過率HWs、外殼玻璃可見光反射率Gri之簽證表格。
簽 證 人	姓 名： （簽章）	開業證書字號：

事務所名稱： 建築師事務所

事務所地址：

附 件 D-3【C類_遮陽良好免計算Req者】

住宿類建築物外殼等價開窗率Req簡易評估表

註：符合本附件者，可直接令Req＜Reqs，不必進行附件E-1、E-2、E-3之計算。

第 ／ 頁

同時符合下列二條件之住宿類建築物
項目	內 容	合格	不合格
1.	所有開窗除供透明電梯或窗型冷氣機之部位外，每樘門窗之可開啟部位皆須達該樘面積1/3以上。
2.	除冷氣口開窗外之各層透光門窗部位： 1. 高度大於200cm者皆設有100cm以上水平相當遮陽深度； 2. 高度在160至200cm者皆設有40cm以上水平相當遮陽深度； 3. 高度小於160cm者皆設有20cm以上水平相當遮陽深度。
開窗編號	窗戶高度Y1	水平相當遮陽深度 Y2（Y2’）	規定深度	合格	不合格
若以上皆合格，令Req＜Reqs ，外殼等價開窗率Req合格！
應同時附上附件A～C之屋頂平均熱傳透率Uar、外牆平均熱傳透率Uaw、透光天窗部分之平均日射透過率HWs、外殼玻璃可見光反射率Gri之簽證表格。
簽 證 人	姓 名： （簽章）	開業證書字號：

事務所名稱： 建築師事務所

事務所地址：

附 件 E-1

Req計算表－透光部位等價開窗面積Aeq計算表(編號1- )

□屋頂開窗 ■外牆開窗 第 ／ 頁

住宿單位或公共空間	方位	開窗 編號	開窗面積 Agi或 Agsi（㎡）	日射修正 fk	開窗通風係數	外遮陽係數(無遮陽時ki=1.0，天窗ki以法線面遮蔽率計算)	Agi×fk×fvi×ki 或 Agsi×fk×fvi×ki

形式(固定、通風固定、橫拉、旋轉、推窗、組合)	fvi

形式（水平、垂直、格子）	深度比計算(Y2/Y1 or X2/X1 or (Y2/Y1＋X2/X1)/2 ＝? )	ki

Σ（Agi×fk×fvi×ki）或Σ（Agsi×fk×fvi×ki）=	（㎡）

附 件 E-2

Req計算表(2)－外殼總面積Aen計算表

第 ／ 頁

方位	立面外殼位置描述	立面外殼面積 Aewi （㎡）	屋頂位置描述	屋頂外殼面積 Aeri（㎡）
ΣAewi＝ （㎡）	ΣAeri ＝ （㎡）
透天連棟住宅類分戶牆(共同壁)修正係數Ab計算 (非透天連棟住宅類，令Ab＝0.0，以下免計算)
分戶牆j序號	分戶牆臨戶編號	共同壁面積Abj（㎡）
分戶牆總面積ΣAbj ＝
Ab＝0.3×ΣAbj ＝	（㎡） (非透天連棟住宅類時，Ab＝0.0)
合 計	Aen＝ ΣAewi ＋ΣAeri ＋Ab＝ （㎡）

附 件 E-3

Req計算表(3)－Req計算表及基準值檢討表

第 ／ 頁

Aeq計算表編號（取自附 件E-1）	Aeq計算部位	Σ（Agi×fk×fvi×ki） 或Σ（Agsi×fk×fvi×ki）
□屋頂開窗 □外牆開窗
□屋頂開窗 □外牆開窗
□屋頂開窗 □外牆開窗
□屋頂開窗 □外牆開窗
□屋頂開窗 □外牆開窗
□屋頂開窗 □外牆開窗
□屋頂開窗 □外牆開窗
透光部位等價開窗面積Aeq: Σ（Agi×fk×fvi×ki）＋Σ（Agsi×fk×fvi×ki）＝	（㎡）
外殼總面積Aen（取自附 件 E-2）＝	（㎡）
等價開窗率Req＝Aeq／Aen＝ ＜ Reqs＝ 合格！
應同時附上附件A～C之屋頂平均熱傳透率Uar、外牆平均熱傳透率Uaw、透光天窗部分之平均日射透過率HWs、外殼玻璃可見光反射率Gri之簽證表格。
簽 證 人	姓 名： （簽章）	開業證書字號：

事務所名稱： 建築師事務所

事務所地址：

附件A 屋頂平均熱傳透率Uar評估計算表

構 造 大 樣 簡 圖	厚度d	熱阻係數	熱 阻	不透光部位	透光部位
構造編號

（m）	1/k	r=d/k	Uri=1/R	Ugi=Ui

(m.k/W)	(㎡.k/W)	(W/(㎡.k))	(W/(㎡.K))
備註	玻璃常用Ui值可由表6-1中查得；材料熱傳導係數k由表5-2查得；不透光部分熱傳透率Ui值計算方法見表5-1
構造編號	熱傳透率	水平投影面積	Uri×Ari	Σ(Uri×Ari)+

Uri(Ugi)	Ari(Agi)	(Ugi×Agi)	Σ(Ugi×Agi)

頂層總水平投影面積Σ(Ari+Agi)= ㎡
平均熱傳透率	計算值	Uar=Σ(Uri×Ari)+Σ(Ugi×Agi)/Σ(Ari+Agi) = (W/(㎡.k)) ＜1.0 (W/(㎡.k)) OK!!
簽 證 人	姓 名： （簽章）	開業證書字號：

事務所名稱： 建築師事務所

事務所地址：

附件B 天窗平均日射透過率HWs及外殼玻璃可見光反射率Gri評估表

天窗平均日射透過率HWs評估表 （天窗仰角大於80° 或HWa＜1.0m2時免評估）
天窗編號	玻璃材質及日射透過率ηi (查表7)	外遮陽或不透光內襯隔熱版簡圖(顯示外遮陽或隔熱版對天窗遮蔽率之圖示，無則免繪)	1.0－外遮陽對天窗面之正投影遮蔽率或隔熱版遮蔽率khi，無時1.0－khi＝1.0	透光天窗水平投影面積Agi(m2)
No.1
No.2
No.3
若天窗有不透光內襯隔熱版時， 其U值＝ ＜3.0 w/(㎡.k)？
Σ（(1.0-Khi)×ηi×Agi）＝
HWa＝ΣAgi＝
指標計算值HWs＝Σ（(1.0-Khi)×ηi×Agi）/ΣAgi＝
當HWa ＜30 m2時，HWsc＝0.35;當HWa ≧30 m2，且＜230 m2時，HWsc＝0.35－0.001×（HWai－30.0）;當HWa ≧230 m2時，HWsc＝0.15	HWa＜1.0m2 免評估?

HWs＜基準值HWsc＝
外殼玻璃(包括立面窗與天窗之玻璃)可見光反射率Gri評估表
玻璃材質與編號	所在部位描述（相同材質可並列描述）	玻璃可見光反射率Gri 查表5或廠商玻璃型錄	Gri＜0.25？

Yes	No
簽 證 人	姓 名： （簽章）	開業證書字號：

事務所名稱： 建築師事務所

事務所地址：

附 件 C-1 【每一空調分區各使用C-1~C-5一套表】

ENVLOAD計算表(1)－外周區及內部區空調樓地板面積AFp、AFi計算表

建築物名稱： 建築類別：旅館餐飲類

地面以上樓層樓地板面積： 建築物地點： 第 ／ 頁

空調系統分區 x	樓層	外周區空調面積Afpj	內部區空調面積Afi (無空調系統分區之別)
24小時 空調系統 (客房部、大廳、電梯廳、接待、辦公室、交誼室等空間)

分區AFp24小計	內部區空調樓地板面積AFi =ΣAfij= ㎡ 註：本數據Afij是做為綠建築標章日常節能指標計算之用，在本規範中無用，若非申請綠建築標章不必計算。
12小時 空調系統 (商店、餐廳、宴會場、會議室、咖啡廳及其他商業營業空間)

分區AFp12小計

10小時 空調系統 (行政部辦公室)

分區AFp10小計

6小時 空調系統 (夜間營業空間)

分區AFp6小計

合計	外周區空調樓地板面積(小心別把分項與小計重複計算) AFp=ΣAfpjx= ㎡

附 件 C-2 【每一空調系統分區各使用C-1~C-5一套表】

ENVLOAD計算表(2)－外殼構造熱傳透率Ui計算表

建築類別：旅館餐飲類 空調系統分區:

第 ／ 頁

構造編號	構造大樣	厚度 d [m]	熱阻係數 1/k [m.K/W]	熱阻 r=d/k [㎡.K/W]	總熱阻 R=Σr [㎡.K/W]	熱傳透率 Ui=1/R [W/(㎡.K)]
玻璃代號	玻璃材質	玻璃ηi與Ui值
ηi= Ui=
ηi= Ui=
ηi= Ui=
ηi= Ui=
備註：(1)熱傳導係數k由表5-2查得 (2)熱傳透率Ui值計算方法見表5 (3)常用構造Ui值由表6查得 (4)玻璃之ηi 由表7 查得

附件C-3【每一空調系統分區各使用C-1~C-5一套表】

ENVLOAD計算表(3)－實牆外殼傳透熱因子ΣUi ×Ai計算表

建築類別：旅館餐飲類 空調系統分區:

第 ／ 頁

分區	方位	構造代號	Ui W/(㎡.K)	Ai (m2)	Ui ×Ai (W/K)	ΣUi ×Ai 方位別累算值e.
空調區

非 空 調 區	方位	構造代號	Ui W/(㎡.K)	Ai (m2)	Ui ×Ai (W/K)	ΣUi ×Ai 方位別累算值f.

附 件 C-4 【每一空調系統分區各使用C-1~C-5一套表】

ENVLOAD計算表(4)－透光部位傳透熱與日射透過熱計算表

建築類別：旅館餐飲類 空調系統分區:

第 ／ 頁

分區	方位	構 造 代 號	Ui	Ai'	Ui ×Ai'	方位別累算值c. ΣUi ×Ai'	Ki	ηi	Ki ×ηi ×Ai'	方位別累算值a. ΣKi ×ηi×Ai'
空調區

非空調區	方位	構 造 代 號	Ui	Ai'	Ui ×Ai'	方位別累算值d. ΣUi ×Ai'	Ki	ηi	Ki ×ηi ×Ai'	方位別累算值b. ΣKi ×ηi×Ai'

空調區	方 位	外遮陽形式	遮陽尺寸描述	深度比	Ki

非 空 調 區

註:(1)ΣUi* Ai'及ΣKi×ηi ×Ai'應依方位別計算（含水平面） (2)ηi:玻璃日射透過率查表7 (3)Ki:玻璃之外遮陽係數，查表8 (4) Ai':空調區與非空調區外殼透光面積[㎡]

附件C-5 ENVLOAD計算表 (5)－ Mk、L、G 計算表 【每一空調系統分區各使用C-1~C-5一套表】

建築類別：旅館餐飲類( 小時空調系統分區) 該分區外周區空調總樓地板面積AFp：

第 ／ 頁

方位k	ΣKi×ηi×Ai' 玻璃部	ΣUi×Ai' 玻璃部	ΣUi×Ai 實牆部	日射取得係數Mk Ｍk=[ a+0.035×e + 0.5×(b+0.035×f)]/AFp	日射時IHk (取自表4)	日射取得量 Mk×IHk [Wh/(㎡.a)]

a 空調區	b 非空調區	c 空調區	d 非空調區	e 空調區	f 非空調區

Σc=	Σd=	Σe=	Σf=
該 分 區 總日射取得量[Wh/(㎡.a)] = ΣMk×IHk =

外殼熱損失係數Lx(旅館餐飲類建築物用)=[ (Σc＋Σe )+ 0.5×(Σd＋Σf) ]/AFp + Lax（查表3） = [W/(㎡.K)]
◇全年室內發散熱量G計算(旅館餐飲類建築物用)
室內平均發熱量	平均室溫上升量	冷房空調運轉時間Ac	全年室內發散熱量G
Gix= [W/㎡] 查表3	Tu= Gix/Lx = [K]	=a0+a1×Tu+a2×Tu2 = [h/a] 查表9	= Gix×Ac = [Wh/(㎡.a)]

附 件 C-6 【全棟旅館案僅使用本表一張】

ENVLOAD計算表(6)－最終建築物外殼耗能量ENVLOAD計算表

建築物名稱： 建築類別：旅館餐飲類

第 ／ 頁

空調系統分區	a0x	a1x	Gx	a2x	Lx	DHx	a3x	ΣMkx×IHkx
第一類24Hr	-20947	0.200	0.027	1.127
第二類12Hr	-10070	1.713	0.413	1.457
第三類10Hr	-20370	2.010	0.033	1.079
第四類 6Hr	-21093	1.523	0.309	0.911
◇ENVLOADx(全年建築物外殼耗能量)=a0x+a1x×Gx+a2x×Lx×DHx+a3x×ΣMkx×IHkx ENVLOAD1(24小時系統)= [kWh/(㎡.a)]， AFp(24小時系統)= ㎡ ENVLOAD2(12小時系統)= [kWh/(㎡.a)]， AFp(12小時系統)= ㎡ ENVLOAD3(10小時系統)= [kWh/(㎡.a)]， AFp(10小時系統)= ㎡ ENVLOAD4(6小時系統) = [kWh/(㎡.a)]， AFp(6小時系統)= ㎡ --------------------------------------------------------總外周區面積面積ΣAFpx＝ ㎡（取自附件表C-1） p p ENVLOAD＝(ΣENVLOADx×AFpx)／ΣAFpx = [kWh/(㎡.a)] x=1 x=1 ＜ 區基準值ENVLOADs = [kWh/(㎡.a)]
註：1.若同一幢或連棟建築物內供兩類以上之用途使用者，其外殼耗能量之基準，應依本規範7.2之規定，由本表下方計算。 2.DHx：冷房度時[Kh/a]，查表4 3.a0x：常數[Wh/((㎡.a))]，查表3 4.a1x、a2x、a3x：偏回歸係數，查表3
同一幢建築物供二類以上用途之建築物外殼耗能量計算(僅旅館餐飲類建築物使用者免填)
建築物類別 ｍ	外殼耗能量計算值 ENVLOADm [kWh／(㎡.a)]	外殼耗能量基準值 ENVLOADsm [kWh／(㎡.a)]	外周區空調總樓地板 面積 AFpm [㎡]
辦公廳類
百貨商場類
旅館餐飲類
醫院類
ΣAFpm=
n n [(ΣENVLOADm×Afpm)／ΣAFpm] ＝ [kWh/(㎡.a)] m=1 m=1 n n ＜ [(ΣENVLOADsm×Afpm)／ΣAFpm] ＝ [kWh/(㎡.a)] m=1 m=1
簽 證 人	姓 名： （簽章）	開業證書字號：

事務所名稱： 建築師事務所

事務所地址：

附件A 屋頂平均熱傳透率Uar評估計算表 第 / 頁

構 造 大 樣 簡 圖	厚度d	熱阻係數	熱 阻	不透光部位	透光部位
構造編號

（m）	1/k	r=d/k	Uri=1/R	Ugi=Ui

(m.k/W)	(㎡.k/W)	(W/(㎡.k))	(W/(㎡.K))
備註	玻璃常用Ui值可由表5-1中查得；材料熱傳導係數k由表4-2查得；不透光部分熱傳透率Ui值計算方法見表4-1

構造編號	熱傳透率	水平投影面積	Uri×Ari	Σ(Uri×Ari)+

Uri(Ugi)	Ari(Agi)	(Ugi×Agi)	Σ(Ugi×Agi)

頂層總水平投影面積Σ(Ari+Agi)= ㎡
平均熱傳透率	計算值	Uar=Σ(Uri×Ari)+Σ(Ugi×Agi)/Σ(Ari+Agi) = (W/(㎡.k)) ＜1.0 (W/(㎡.k)) OK!!
簽 證 人	姓 名： （簽章）	開業證書字號：

事務所名稱： 建築師事務所

事務所地址：

附件B 天窗平均日射透過率HWs及外殼玻璃可見光反射率Gri評估表

第 / 頁

天窗平均日射透過率HWs評估表 （天窗仰角大於80° 或HWa＜1.0m2時免評估）
天窗編號	玻璃材質及日射透過率ηi	外遮陽或不透光內襯隔熱版簡圖(顯示外遮陽或隔熱版對天窗遮蔽率之圖示，無則免繪)	1.0－外遮陽對天窗面之正投影遮蔽率或隔熱版遮蔽率khi，無時1.0－khi＝1.0	透光天窗水平投影面積Agi(m2)
No.1
No.2
No.3
若天窗有不透光內襯隔熱版時， 其U值＝ ＜3.0 w/(㎡.k)？
Σ（(1.0-Khi)×ηi×Agi）＝
HWa＝ΣAgi＝
指標計算值HWs＝Σ（(1.0-Khi)×ηi×Agi）/ΣAgi＝
當HWa ＜30 m2時，HWsc＝0.35;當HWa ≧30 m2，且＜230 m2時，HWsc＝0.35－0.001×（HWai－30.0）;當HWa ≧230 m2時，HWsc＝0.15	HWa＜1.0m2 免評估?

HWs＜基準值HWsc＝
外殼玻璃(包括立面窗與天窗之玻璃)可見光反射率Gri評估表
玻璃材質與編號	所在部位描述（相同材質可並列描述）	玻璃可見光反射率Gri 查表5或廠商玻璃型錄	Gri＜0.25？

Yes	No
簽 證 人	姓 名： （簽章）	開業證書字號：

事務所名稱： 建築師事務所

事務所地址：

附 件 C-1 【精算法】

ENVLOAD計算表(1)－外周區及內部區空調樓地板面積AFp、AFi計算表

建築物名稱：	建築類別：醫院類

地面以上樓層樓地板面積：	建築物地點： 第 ／ 頁

空調系統分區x	樓層	外周區空調面積Afpj	內部區空調面積Afi (無空調系統分區之別)
24小時 空調系統

分區AFp24小計	內部區空調樓地板面積AFi =ΣAfi= ㎡ 註：本數據Afi是做為綠建築標章日常節能指標計算之用，在本規範中無用，若非申請綠建築標章不必計算。
10小時 空調系統

分區AFp10小計

合 計	外周區空調樓地板面積(小心別把分項與小計重複計算) AFp=ΣAfpjx= ㎡

附 件 C-2 【精算法】

ENVLOAD計算表(2)－外殼構造Ui計算表（24Hr與10Hr空調系統區共用）

建築類別：醫院類	第 ／ 頁

構造編號	構造大樣	厚度 d [m]	熱阻係數 1/k [m.K/W]	熱阻 r=d/k [㎡.K/W]	總熱阻 R=Σr [㎡.K/W]	熱傳透率 Ui=1/R [W/(㎡.K)]
玻璃代號	玻璃材質	玻璃ηi與Ui值
ηi= Ui=
ηi= Ui=
ηi= Ui=
ηi= Ui=
備註：(1)熱傳導係數k由表4-2查得 (2)熱傳透率Ui值計算方法見表4-1 (3)常用構造Ui值由表5查得 (4)玻璃之ηi 由表6 查得

附件C-3【精算法】

ENVLOAD計算表(3)－實牆外殼傳透熱因子ΣUi ×Ai計算表

□24Hr空調系統區 □10Hr空調系統區

建築類別：醫院類 第 / 頁

分區	方位	構造代號	Ui W/(㎡.K)	Ai(Ai') (m2)	Ui ×Ai (W/K)	ΣUi ×Ai 方位別累算值e.
空調區

非空調區	方位	構造代號	Ui W/(㎡.K)	Ai(Ai') (m2)	Ui ×Ai(Ui ×Ai') (W/K)	ΣUi ×Ai(Ui ×Ai') 方位別累算值f.

附 件 C-4【精算法】

ENVLOAD計算表(4)－透光部位傳透熱與日射透過熱計算表

□24Hr空調系統區 □10Hr空調系統區

建築物類別：醫院類	第 / 頁

分區	方位	構 造 代 號	Ui	Ai'	Ui ×Ai'	方位別累算值c. ΣUi ×Ai'	Ki	ηi	Ki ×ηi ×Ai'	方位別累算值a. ΣKi ×ηi×Ai'
空調區

非空調區	方位	構 造 代 號	Ui	Ai'	Ui ×Ai'	方位別累算值d. ΣUi ×Ai'	Ki	ηi	Ki ×ηi ×Ai'	方位別累算值b. ΣKi ×ηi×Ai'

空調區	方 位	外遮陽形式	遮陽尺寸描述	深度比	Ki

非 空 調 區

註:(1)ΣUi* Ai'及ΣKi×ηi ×Ai'應依方位別計算（含水平面） (2)ηi:玻璃日射透過率查表6 (3)Ki:玻璃之外遮陽係數，查表7 (4) Ai':空調區與非空調區外殼透光面積[㎡]

附 件 C-5.1 ENVLOAD計算表 (5-1)－Mk24、L24、G24 計算表 【精算法】

建築類別：醫院類24小時空調系統區	外周區空調總樓地板面積AFp24：	第 ／ 頁

方位k	ΣKi×ηi×Ai' 玻璃部	ΣUi×Ai' 玻璃部	ΣUi×Ai 實牆部	日射取得係數Mk Ｍk24=[ a+0.035×e + 0.5×(b+0.035×f)]/AFp24	日射時IHk (取自表2)	日射取得量 Mk24×IHk [Wh/(㎡.a)]

a 空調區	b 非空調區	c 空調區	d 非空調區	e 空調區	f 非空調區

Σc=	Σd=	Σe=	Σf=
總日射取得量[Wh/(㎡.a)] = ΣMk24×IHk =

外殼熱損失係數L(醫院類建築物用)= L24=[ (Σc＋Σe )+ 0.5×(Σd＋Σf) ]/AFp24+4.95 = [W/(㎡.K)]
◇全年室內發散熱量G計算(醫院類建築物用)
室內平均發熱量	平均室溫上升量	冷房空調運轉時間Ac	全年室內發散熱量G
Gi24=39.5 [W/㎡]	Tu=Gi24/L24 = [K]	=a0+a1×Tu+a2×Tu2 = [h/a] 查表8	=Gi24×Ac= [Wh/(㎡.a)]

附 件 C-5.2 ENVLOAD計算表 (5-2)－ Mk10、L10、G10 計算表 【精算法】

建築類別：醫院類10小時空調系統區	外周區空調總樓地板面積AFp10：	第 ／ 頁

方位k	ΣKi×ηi×Ai' 玻璃部	ΣUi×Ai' 玻璃部	ΣUi×Ai 實牆部	日射取得係數Mk Ｍk10=[ a+0.035×e + 0.5×(b+0.035×f)]/AFp10	日射時IHk (取自表2)	日射取得量 Mk10×IHk [Wh/(㎡.a)]

a 空調區	b 非空調區	c 空調區	d 非空調區	e 空調區	f 非空調區

Σc=	Σd=	Σe=	Σf=
總日射取得量[Wh/(㎡.a)] = ΣMk10×IHk =

外殼熱損失係數L(醫院類建築物用)=[ (Σc＋Σe )+ 0.5×(Σd＋Σf) ]/AFp10 +1.88 = [W/(㎡.K)]
◇全年室內發散熱量G計算(10小時空調系統區)
室內平均發熱量	平均室溫上升量	冷房空調運轉時間Ac	全年室內發散熱量G
Gi10=20.9 [W/㎡]	Tu= Gi10/L10 = [K]	=a0+a1×Tu+a2×Tu2 = [h/a]查表7	= Gi10 ×Ac = [Wh/(㎡.a)]

附件C-6 【精算法】

ENVLOAD計算表(6)－最終ENVLOAD計算表

建築物名稱：	建築類別：醫院類	第 ／ 頁

空調空間分類	a0x	a1x	Gx	a2x	L	DH	a3x	ΣMkx×IHkx
第一類 24小時系統	-20947	0.200	0.027	1.127
第二類 10小時系統	-20370	2.010	0.033	1.079
◇ENVLOADx(全年建築物外殼耗能量)=a0x+a1x×Gx+a2x×Lx×DHx+a3x×ΣMkx×Ihkx ENVLOAD1(24小時系統)= [kWh/(㎡.a)]， AFp24= ㎡ ENVLOAD2(12小時系統)= [kWh/(㎡.a)]， AFp12= ㎡ --------------------------------------總外周區面積面積ΣAFpx＝ ㎡（取自附件表C-1） ENVLOAD＝(ENVLOAD24×AFp24+ ENVLOAD10×AFp10 )／(AFp24+ AFp10 ) = [kWh/(㎡.a)] ＜ ENVLOADs 區= [kWh/(㎡.a)]
註：1.若同一幢或連棟建築物內供兩類以上之用途使用者，其外殼耗能量之基準，應依本規範7.2之規定，由本表下方計算。 2.DHx：冷房度時[Kh/a]，查表3。 3.a0x：常數[Wh/((㎡.a))] 4.a1x、a2x、a3x：偏回歸係數
同一幢建築物供二類以上用途之建築物外殼耗能量計算(僅醫院類建築物使用者免填)
建築物類別 ｍ	外殼耗能量計算值 ENVLOADm [kWh／(㎡.a)]	外殼耗能量基準值 ENVLOADsm [kWh／(㎡.a)] (依北中南各區標準)	外周區空調總樓地板 面積 AFpm [㎡]
辦公廳類
百貨商場類
旅館餐飲類
醫院類
ΣAFpm=
n n [(ΣENVLOADm×Afpm)／ΣAFpm] ＝ [kWh/(㎡.a)] m=1 m=1 n n ＜ [(ΣENVLOADsm×Afpm)／ΣAFpm] ＝ [kWh/(㎡.a)] m=1 m=1
簽 證 人	姓 名： （簽章）	開業證書字號：

事務所名稱： 建築師事務所

事務所地址：

附件D-1【簡算法】【醫院類】□24Hr空調系統區□10Hr空調系統區

ENVLOAD計算表(1)–外殼總面積Aen計算表、空調時區樓地板面積計算表

第 ／ 頁

樓 層	醫院單位	外牆面總面積Aw（㎡） (含實牆部位及開窗部位)	屋頂面總面積Ar（㎡） (含實牆部位及開窗部位)
小 計
合 計	Aen＝ΣAw＋ΣAr＝
建 築 物 外 殼 總 面 積 Aen ＝ （㎡）

樓 層	醫院單位	樓地板面積合計（㎡）	樓 層	醫院單位	樓地板面積合計（㎡）
小計	小計
合計	（㎡）

附件D-2【簡算法】【醫院類】□24Hr空調系統區□10Hr空調系統區

ENVLOAD計算表(2)–ENVLOAD簡算表 第 ／ 頁

方位	開 窗 代 號	Ki	ηi	IHki	Ai	Ki×ηi× Ihk×Ai	ΣKi×ηi×Ihk ×Ai

註：(1)ΣKi×ηi×IHk×Ai應依方位別分開計算(含水平面) (2) ki：玻璃之外遮陽係數，查表7 (3)IHk：k方位冷房日射時，查表3，若有傾斜外殼時，日射時之修正方法見表3-3規定 (4)Ai：i部位開窗面積[㎡] (5)ηi：i部位玻璃日射透過率查表6。
方位	外遮陽形式	遮陽尺寸描述	深度比	ki
1.空調時區建築物外殼耗能量(ΣKi×ηi×Ihk×Ai / Aen = )、(a,b值查7.2節) = [Wh/(㎡.a)]= [kWh/(㎡.a)] 2.全年建築外殼耗能量 ENVLOAD＝(ENVLOAD24×Af24＋ENVLOAD10×Af10)÷(Af24＋Af10)＝ ＜ ENVLOADs 區= [kWh/(㎡.a)]
簽 證 人	姓 名： （簽章）	開業證書字號：

事務所名稱： 建築師事務所

事務所地址：

附件A 屋頂平均熱傳透率Uar評估計算表

構 造 大 樣 簡 圖	厚度d	熱阻係數	熱 阻	不透光部位	透光部位
構造編號

（m）	1/k	r=d/k	Uri=1/R	Ugi=Ui

(m.k/W)	(㎡.k/W)	(W/(㎡.k))	(W/(㎡.K))
備註	玻璃常用Ui值可由表4-1中查得；材料熱傳導係數k由表3-2查得；不透光部分熱傳透率Ui值計算方法見表3-1

構造編號	熱傳透率	水平投影面積	Uri×Ari	Σ(Uri×Ari)+

Uri(Ugi)	Ari(Agi)	(Ugi×Agi)	Σ(Ugi×Agi)

頂層總水平投影面積Σ(Ari+Agi)= ㎡
平均熱傳透率	計算值	Uar=Σ(Uri×Ari)+Σ(Ugi×Agi)/Σ(Ari+Agi) = (W/(㎡.k)) ＜1.0 (W/(㎡.k)) OK!!
簽 證 人	姓名： （簽章）	開業證書字號：

事務所名稱： 建築師事務所

事務所地址：

附件B 天窗平均日射透過率HWs及外殼玻璃可見光反射率Gri評估表

第 / 頁

天窗平均日射透過率HWs評估表 （天窗仰角大於80° 或HWa＜1.0m2時免評估）
天窗編號	玻璃材質及日射透過率ηi	外遮陽或不透光內襯隔熱版簡圖(顯示外遮陽或隔熱版對天窗遮蔽率之圖示，無則免繪)	1.0－外遮陽對天窗面之正投影遮蔽率或隔熱版遮蔽率khi，無時1.0－khi＝1.0	透光天窗水平投影面積Agi(m2)
No.1
No.2
No.3
若天窗有不透光內襯隔熱版時， 其U值＝ ＜3.0 w/(㎡.k)？
Σ（(1.0-Khi)×ηi×Agi）＝
HWa＝ΣAgi＝
指標計算值HWs＝Σ（(1.0-Khi)×ηi×Agi）/ΣAgi＝
當HWa ＜30 m2時，HWsc＝0.35;當HWa ≧30 m2，且＜230 m2時，HWsc＝0.35－0.001×（HWai－30.0）;當HWa ≧230 m2時，HWsc＝0.15	HWa＜1.0m2 免評估?

HWs＜基準值HWsc＝
外殼玻璃(包括立面窗與天窗之玻璃)可見光反射率Gri評估表
玻璃材質與編號	所在部位描述（相同材質可並列描述）	玻璃可見光反射率Gri 查表5或廠商玻璃型錄	Gri＜0.25？

Yes	No
簽 證 人	姓名： （簽章）	開業證書字號：

事務所名稱： 建築師事務所

事務所地址：

附 件 C-1

建築物外殼耗能量ENVLOAD計算表(1)－

外周區、內部區空調樓地板面積 AFp、AFi 計算表

建築物名稱：	建築類別：辦公廳類

地面以上樓層樓地板面積： ㎡ 建築物地點：

第 ／ 頁

樓 層	外周區空調樓地板面積Afp	內部區空調樓地板面積Afi
合 計	外周區空調樓地板面積 AFp=ΣAfp= ㎡	內部區空調樓地板面積 AFi=ΣAfi= ㎡

附 件 C-2

建築物外殼耗能量ENVLOAD計算表(2)－外殼構造熱傳透率Ui計算表

建築類別：辦公廳類	外周區空調總樓地板面積AFp：

第 ／ 頁

構造編號	構造大樣	厚度 d [m]	熱阻係數 1/k [m.K/W]	熱阻 r=d/k [㎡.K/W]	總熱阻 R=Σr [㎡.K/W]	熱傳透率 Ui=1/R [W/(㎡K)]
玻璃代號	玻璃材質	玻璃ηi與Ui值
ηi= Ui=
ηi= Ui=
ηi= Ui=
ηi= Ui=
備註：(1)熱傳導係數k由表3-2查得 (2)熱傳透率Ui值計算方法見表3 (3)常用構造Ui值由表4查得 (4)玻璃之ηi 由表5 查得

附件C-3

建築物外殼耗能量ENVLOAD計算表(3)－

實牆外殼傳透熱因子ΣUi ×Ai計算表

建築類別：辦公廳類

第 / 頁

分區	方位	構造代號	Ui W/(㎡.K)	Ai (m2)	Ui ×Ai (W/K)	ΣUi ×Ai 方位別累算值e.
空調區

非空調區	方位	構造代號	Ui W/(㎡.K)	Ai (m2)	Ui ×Ai (W/K)	ΣUi ×Ai 方位別累算值f.

附 件 C - 4

建築物外殼耗能量ENVLOAD計算表(4)－

透光部位傳透熱與日射透過熱計算表

建築物類別：辦公廳類

第 / 頁

分區	方位	構 造 代 號	Ui	Ai'	Ui ×Ai'	方位別累算值c. ΣUi ×Ai'	Ki	ηi	Ki ×ηi ×Ai'	方位別累算值a. ΣKi ×ηi×Ai'
空調區

非空調區	方位	構 造 代 號	Ui	Ai'	Ui ×Ai'	方位別累算值d. ΣUi ×Ai'	Ki	ηi	Ki ×ηi ×Ai'	方位別累算值b. ΣKi ×ηi×Ai'

空調區	方 位	外遮陽形式	遮陽尺寸描述	深度比	Ki

非 空 調 區

註:(1)ΣUi* Ai'及ΣKi×ηi ×Ai'應依方位別計算（含水平面） (2)ηi:玻璃日射透過率查表5 (3)Ki:玻璃之外遮陽係數，查表6 (4)Ai':空調區與非空調區外殼透光面積[㎡]

附 件 C-5 建築物外殼耗能量ENVLOAD計算表 (5)－ Mk、L、G 計算表

建築類別：辦公廳類	外周區空調總樓地板面積AFp：	第 ／ 頁

方位k	ΣKi×ηi×Ai(Ai') 玻璃部	ΣUi×Ai (Ai') 玻璃部	ΣUi×Ai(Ai') 實牆部	日射取得係數Mk Ｍk=[ a+0.035×e + 0.5×(b+0.035×f)]/AFp	日射時IHk (取自表2)	日射取得量 Mk×IHk [Wh/(㎡.a)]

a 空調區	b 非空調區	c 空調區	d 非空調區	e 空調區	f 非空調區

Σc=	Σd=	Σe=	Σf=
總日射取得量[Wh/(㎡.a)] = ΣMk×IHk =

外殼熱損失係數L(辦公廳建築物用)=[ (Σc＋Σe )+ 0.5×(Σd＋Σf) ]/AFp +1.011 = [W/(㎡.K)]
◇全年室內發散熱量G計算(辦公廳建築物用)
室內平均發熱量	平均室溫上升量	冷房空調運轉時間Ac	全年室內發散熱量G
Gi=13.5 [W/㎡]	Tu=Gi/L = [K]	=a0+a1×Tu+a2×Tu2 = [h/a]查表7	=Gi×Ac= [Wh/(㎡.a)]

附 件 C-6

建築物外殼耗能量ENVLOAD計算表(6)－最終ENVLOAD計算表

建築物名稱：	建築類別：辦公廳類

第 ／ 頁

建築物地點	海拔高度
G	[Wh/(㎡.a)]	L	[W/(㎡.K)]
冷房度時DH	[K.h/a](查表2)	ΣMk×IHk	[Wh/(㎡.a)]
◇全年建築物外殼耗能量ENVLOAD =-20370+2.010×G＋0.033×L×DH+1.079×(ΣMk×IHk) = [Wh/(㎡.a)] = [kWh/(㎡.a)] ＜ ENVLOADs 區= [kWh/(㎡.a)]
註：(1)辦公廳類建築物之外殼耗能量基準ENVLOADs 區為 [kWh/(㎡.a)]，但同一幢或連棟建築物內供二類以上用途使用者，其外殼耗能量之基準，應依本規範6.2之規定，由本表下方計算之。 (2)G值：全年室內發散熱量[Wh/(㎡.a)]，由計算表(5)。 (3)L值：外殼熱損失係數[W/(㎡.a)]，由計算表(5)。 (4)DH：冷房度時[K.h/a]，查表2。
同一幢建築物供二類以上用途之建築物外殼耗能量計算(僅辦公廳類建築物使用者免填)
建築物類別 ｍ	外殼耗能量計算值 ENVLOADm [kWh／(㎡.a)]	外殼耗能量基準值 ENVLOADsm [kWh／(㎡.a)] (依北中南各區標準)	外周區空調總樓地板面積AFpm [㎡]
辦公廳類
百貨商場類
旅館類
醫院類
ΣAFpm=
n n n n [(ΣENVLOADm×AFpm)／ΣAFpm] [(ΣENVLOADsm×AFpm)／ΣAFpm] m=1 m=1 m=1 m=1 ＝ [kWh/(㎡.a)] ＜ ＝ [kWh/(㎡.a)]
簽 證 人	姓名： （簽章）	開業證書字號：

事務所名稱： 建築師事務所

事務所地址：

附件D-1【簡算法】【辦公類】-1

建築物外殼耗能量ENVLOAD計算表(7)–外殼總面積Aen計算表

第 ／ 頁

樓 層	辦公單位	外牆面總面積Aw（㎡） (含實牆部位及開窗部位)	屋頂面總面積Ar（㎡） (含實牆部位及開窗部位)
小 計
合 計	Aen＝ΣAw＋ΣAr＝
建 築 物 外 殼 總 面 積 Aen ＝ （㎡）

附件D-2【簡算法】【辦公類】-2

建築物外殼耗能量ENVLOAD計算表(8)–建築物外殼耗能量ENVLOAD簡算表

第 ／ 頁

方位	開 窗 代 號	Ki	ηi	IHki	Ai	Ki×ηi× Ihk×Ai	ΣKi×ηi×Ihk ×Ai

註：(1)ΣKi×ηi×IHk×Ai應依方位別分開計算(含水平面) (2) ki：玻璃之外遮陽係數，查表6 (3)IHk：k方位冷房日射時，查表2，若有傾斜外殼時，日射時Ihk之修正方法見表2-8規定 (4)Ai：i部位開窗面積[㎡] (5)ηi：i部位玻璃日射透過率查表5。
方位	外遮陽形式	遮陽尺寸描述	深度比	ki
全年建築物外殼耗能量(ΣKi×ηi×Ihk×Ai / Aen = ) = [Wh/(㎡.a] = [kWh/(㎡.a)] ＜ ENVLOADs 區= [kWh/(㎡.a)]	計算點氣候分區 a b 1.北宜金馬地區 0.850 40,733 2.桃竹苗地區 0.857 42,026 3.中彰投雲地區 0.877 58,280 4.花蓮地區 0.857 54,893 5.嘉南澎地區 0.887 67,628 6.台東地區 0.876 68,884 7.高屏地區 0.890 75,899
簽 證 人	姓名： （簽章）	開業證書字號：

事務所名稱： 建築師事務所

事務所地址：

附 件 E

建築物外殼耗能量ENVLOAD計算表(9)－

建築物外周區畫光利用ENVLOAD計算表

建築類別：辦公廳類	外周區空調總樓地板面積AFp：

第 ／ 頁

方 位	晝光利用 外殼面積 Awk [㎡]	晝光利用 開口面積 Ai [㎡]	開窗率 Awk/Ai [%]	遮陽深度比	Dn [-]	Dn' [-]	Dn×Dn'×Awn [㎡]
Σ(Dn×Dn'×Awn)= [㎡] Awt= [㎡] Drm=Σ(Dn×Dn'×Awn)／Awt＝ [-] ENVLOAD'＝ENVLOAD×(0.9797－0.1992×Drm) ＝ [kWh/(㎡.a)] ＜ ENVLOADs= [kWh/(㎡.a)] (依北中南各氣候區標準)

附件F 自然通風設計優惠計算表

內部區空調總樓地板面積AFp	（m2）
內部區空調總樓地板面積AFi	（m2）
γ＝AFp÷（AFp＋AFi）＝ ≧0.5 ? NO時不能進行優惠計算
外周區每一居室可通風開窗率φi≧0.05檢討表
居室編號k	最大可開窗面積Wok（m2）	樓版面積Afk（m2）	φk＝Wok/ Afk
最小φk＝	＜0.05時不能進行優惠計算
自然通風優惠係數β＝
原ENVLOAD計算值＝	kWh/(㎡.a)
ENVLOAD”＝ ENVLOAD × β＝ kWh/(㎡.a)
簽 證 人	姓名： （簽章）	開業證書字號：

事務所名稱： 建築師事務所

事務所地址：

表3 建築物綠建材設計評估總表

建築物綠建材設計評估總表
一、建築物基本資料
申請編號	申請日期
建築名稱	申請人姓名
使用類組	地址
建築物原使用執照號碼
□使用執照申請 □併變更使用執照申請 □併建築物室內裝修申請
二、基地及建築概要
基地面積	基地使用面積
建蔽率	容積率
總樓地板面積	申請樓地板面積
三、建築物室內空間總表面積及綠建材使用面積
1.建築物室內空間總表面積A
部 位	表面積	（㎡）
天花板	（Ai,1）	（㎡）
內部牆面	（Ai,2）	（㎡）
高度超過一點二公尺固定於地板之隔屏或兼作櫥櫃使用之隔屏	（Ai,3）	（㎡）
樓地板面	（Ai,4）	（㎡）
門窗	（Aw）	（㎡）
合計總表面積	（A）	（㎡）
2.綠建材使用面積Ag
部 位	表面積	（㎡）
天花板	（gi,1）	（㎡）
內部牆面	（gi,2）	（㎡）
高度超過一點二公尺固定於地板之隔屏或兼作櫥櫃使用之隔屏	（gi,3）	（㎡）
樓地板面	（gi,4）	（㎡）
合計表面積	（Ag）	（㎡）
3.綠建材使用率（Rg）=Ag / A= %
四、評估結果
綠建材使用率（Rg）≧綠建材使用率基準值（Rgc= %）	□是 □否
綠建材是否全部合格	□是 □否
審查單位簽章
設計人員 簽署	姓名： （簽章）	建築師開業證書或室內裝修專業設計技術人員登記證書字號：

建築師事務所或室內裝修業名稱：

建築師事務所或室內裝修業地址：

附件A-1 建築物天花板面積（Ai,1）計算表

A-1 建築物天花板面積（Ai,1）計算表 建築物名稱：
樓層	空間編號	W1(m)	W2(m)	天花板面積(m2)	備註 （非矩形平面請說明）
建築物天花板面積合計

附件A-2 建築物內部牆面面積（Ai,2）計算表

A-2 建築物內部牆面面積（Ai,2）計算表 □面積概算法 □面積精算法 建築物名稱：
樓層	空間編號	樓地板面面積(m2)	尺寸或內部牆面表面總長(m)	H2(m)	K	內部牆面面積(m2)	備註
建築物內部牆面面積合計

附件A-3 高度超過一點二公尺固定於地板之隔屏或兼作櫥櫃使用之隔屏面積（Ai,3）計算表

A-3 高度超過一點二公尺固定於地板之隔屏或兼作櫥櫃使用之隔屏面積（Ai,3）計算表 □面積概算法 □面積精算法 建築物名稱：
樓層	空間編號	尺寸(m)	H3(m)	隔屏面積(m2)	備註
高度超過一點二公尺固定於地板之隔屏或兼作櫥櫃使用之隔屏面積合計

附件A-4 建築物樓地板面積（Ai,4）計算表

A-4 建築物樓地板面面積（Ai,4）計算表 建築物名稱：
樓層	空間編號	W1(m)	W2(m)	樓地板面面積(m2)	備註 （非矩形平面請說明）
建築物樓地板面面積合計

附件A-5 建築物門窗面積（Aw）計算表

A-5 建築物門窗面面積（Ai,4）計算表 □面積精算法 建築物名稱：
樓層	空間編號	門窗尺寸(m)	門窗面積(m2)	備註
建築物門窗面積合計

附件G 建築物綠建材使用面積計算表

G 建築物綠建材使用面積計算表 建築物名稱：
gi,1天花板部分
樓層	空間編號	構造代號	材料名稱	綠建材有效認可文件編號	綠建材尺寸 長×寬(m)	綠建材面積(m2)	備註
天花板綠建材使用面積合計
gi,2內部牆面部分
樓層	空間編號	構造代號	材料名稱	綠建材有效認可文件編號	綠建材尺寸 長×寬(m)	綠建材面積(m2)	備註
內部牆面綠建材使用面積合計
gi,3高度超過一點二公尺固定於地板之隔屏或兼作櫥櫃使用之隔屏部分
樓層	空間編號	構造代號	材料名稱	綠建材有效認可文件編號	綠建材尺寸 長×寬(m)	綠建材面積(m2)	備註
隔屏綠建材使用面積合計
gi,4樓地板面部分
樓層	空間編號	構造代號	材料名稱	綠建材有效認可文件編號	綠建材尺寸 長×寬(m)	綠建材面積(m2)	備註
樓地板面綠建材使用面積合計
建築物綠建材使用總面積Ag

㎡

附件A 屋頂平均熱傳透率Uar評估計算表

建築物名稱： 建築類別：

本表同時適用於學校類、大型空間類及其他類建築物 第 ／ 頁

構 造 大 樣 簡 圖	厚度d	熱阻係數	熱 阻	不透光部位	透光部位
構造編號

（m）	1/k	r=d/k	Uri=1/R	Ugi=Ui

(m.k/W)	(㎡.k/W)	(W/(㎡.k))	(W/(㎡.K))
備註	玻璃常用Ui值可由表7-1中查得；材料熱傳導係數k由表6-2查得；不透光部分熱傳透率Ui值計算方法見表6-1

構造編號	熱傳透率	水平投影面積	Uri×Ari	Σ(Uri×Ari)+

Uri(Ugi)	Ari(Agi)	(Ugi×Agi)	Σ(Ugi×Agi)

頂層總水平投影面積Σ(Ari+Agi)= ㎡
平均熱傳透率	計算值	Uar=Σ(Uri×Ari)+Σ(Ugi×Agi)/Σ(Ari+Agi) = (W/(㎡.k)) ＜1.0 (W/(㎡.k)) OK!!
簽 證 人	姓 名： （簽章）	開業證書字號：

事務所名稱： 建築師事務所

事務所地址：

附件B 天窗平均日射透過率HWs及外殼玻璃可見光反射率Gri評估表

本表同時適用於學校類、大型空間類及其他類建築物 第 ／ 頁

天窗平均日射透過率HWs評估表 （天窗仰角大於80° 或HWa＜1.0m2時免評估）
天窗編號	玻璃材質及日射透過率ηi	外遮陽或不透光內襯隔熱版簡圖(顯示外遮陽或隔熱版對天窗遮蔽率之圖示，無則免繪)	1.0－外遮陽對天窗面之正投影遮蔽率或隔熱版遮蔽率khi，無時1.0－khi＝1.0	透光天窗水平投影面積Agi(m2)
No.1
No.2
No.3
若天窗有不透光內襯隔熱版時， 其U值＝ ＜3.0 w/(㎡.k)？
Σ（(1.0-Khi)×ηi×Agi）＝
HWa＝ΣAgi＝
指標計算值HWs＝Σ（(1.0-Khi)×ηi×Agi）/ΣAgi＝
當HWa ＜30 m2時，HWsc＝0.35;當HWa ≧30 m2，且＜230 m2時，HWsc＝0.35－0.001×（HWai－30.0）;當HWa ≧230 m2時，HWsc＝0.15	HWa＜1.0m2 免評估?

HWs＜基準值HWsc＝
外殼玻璃(包括立面窗與天窗之玻璃)可見光反射率Gri評估表
玻璃材質與編號	所在部位描述（相同材質可並列描述）	玻璃可見光反射率Gri 查表5或廠商玻璃型錄	Gri＜0.25？

Yes	No
簽 證 人	姓 名： （簽章）	開業證書字號：

事務所名稱： 建築師事務所

事務所地址：

附件C【簡算表】

學校類建築物AWSG簡易評估表（本表不適用於大型空間類建築物）

假如建築外殼各窗面部位之外殼遮陽係數ki均能低於簡易外遮陽係數基準kis(查表2)，則令AWSG＜AWSGs，即免予計算附件D

第 ／ 頁

本建築物所有透光開窗有無不可通風之密閉窗設計？	有 □ NO！	無 □ OK！
樓 層 方 位	開 窗 代 號	遮陽形式 （水平、垂直、格子？）	深度比計算(Y2/Y1 or X2/X1 or (Y2/Y1＋X2/X1)/2 ＝? )	Ki	Kis (查表2)	Ki<Kis

Yes	No
註： (1) Ki：外遮陽修正係數，查表3 (2) Kis：簡易外遮陽係數基準，查表2
假如以上均OK，則令AWSG＜AWSGs，即免予計算附件D
簽 證 人	姓 名： （簽章）	開業證書字號：

事務所名稱： 建築師事務所

事務所地址：

附件D【精算表】

學校類建築物AWSG正式評估表（本表不適用於大型空間類建築物，玻璃ηi統一設為1.0，不必檢討玻璃之日射透過率）

第 ／ 頁

方位	開 窗 代 號	遮陽形式 （水平、垂直、格子？）	深度比計算(Y2/Y1 or X2/X1 or (Y2/Y1＋X2/X1)/2 ＝? )	IHki (kWh/(㎡.a))	Ki	ηi	fvi	Ai (㎡))	IHki×Ki×ηi× fvi×Ai
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
ΣAi＝
ΣIHki×Ki×ηi fvi×Ai＝
AWSG=（ΣIHki×Ki×ηi fvi×Ai）÷ΣAi＝ (kWh/(㎡.a))
基準值AWSGs 區= (kWh/(㎡.a))＞AWSG ? OK!!
註：(1) Ki：外遮陽修正係數，查表3 (2)IHki：冷房日射時查表4 (3)Ai：i部位開窗面積[㎡] (4)ηi：i部位玻璃日射透過率，查表8。
簽 證 人	姓 名： （簽章）	開業證書字號：

事務所名稱： 建築師事務所

事務所地址：

附件E-1

大型空間類建築物平均立面開窗率AWR計算表（本表不適用學校類建築物）

第 ／ 頁

樓層 方位	開窗 代號	開窗面積（Ai）	開窗面積合計（ΣAi）	建築方位	建築外殼面積(Awj)	建築外殼面積合計(ΣAwj)
AWR=ΣAi/(ΣAwj)=______，依本規範第五條規定，本案適用______部氣候分區。 依建築技術規則設計施工篇第三百十二條規定，本案之基準值AWSGs計算如下： 北部 AWSGs＝146.2AWR2－414.9AWR＋276.2 kWh/(m2.a） 中部 AWSGs＝273.3 AWR2－616.9 AWR＋375.4 南部 AWSGs＝348.4 AWR2－748.4 AWR＋436.0

附件E-2

大型空間類建築物AWSG評估表（本表不適用學校類建築物，開窗fvi統一設為1.0，不必檢討開窗之通風形式）

第 ／ 頁

方位	開窗 代號	遮陽形式 （水平、垂直、格子？）	深度比計算(Y2/Y1 or X2/X1 or (Y2/Y1＋X2/X1)/2 ＝? )	IHki (kWh/(㎡.a))	K i	ηi	Ai (㎡))	IHki×Ki×ηi×Ai (fvi=1.0)
ΣAi＝
ΣIHki×Ki×ηi×Ai＝
AWSG=（ΣIHki×Ki×ηi×Ai）÷ΣAi＝ (kWh/(㎡.a))
基準值AWSGs 區= (kWh/(㎡.a))＞AWSG ? OK!!
註：(1) Ki：外遮陽修正係數，查表3 (2)IHki：冷房日射時查表4 (3)Ai：i部位開窗面積[㎡] (4)ηi：i部位玻璃日射透過率，查表8。
簽 證 人	姓 名： （簽章）	開業證書字號：

事務所名稱： 建築師事務所

事務所地址：

. 附表一 .1版

臺北市綠建築基準專案檢討：自主檢查表……098年07月01日後案件

起造人	首次設計掛號或法令 適用時間	中華民國 年 月 日
設計建築師	基地位置
建造行為	建築物類組	基地或建築規模	檢討內容
1、基地綠化	□建造執照 (新建)	□CH5-4學校 □CH12高層建築 □CH13山坡地建築 □CH15實施都市計畫地區建築基地綜合設計之新建建築物	□基地面積及建築物總樓地板面積均無限制	□符合左列說明須檢討 □免檢討
2、基地保水	□建造執照 (新建)	□CH5-4學校 □CH12高層建築 □CH15實施都市計畫地區建築基地綜合設計之新建建築物	□基地面積及建築物總樓地板面積均無限制	□符合左列說明須檢討 □免檢討
3、建築物節約能源	□建造執照 (新建、增建)	□住宿類 H-1.H-2.其他經中央認定 □學校類 D-3.D-4.D-5.F-2.F-3 □大型空間類 A-1.A-2.B-1.C-1.C-2.D-1.D-2.E組	□基地面積及建築物總樓地板面積均無限制	□各類組建築物符合左列說明須檢討 □免檢討

□辦公廳類 G-1.G-2.其他經中央認定 □百貨商場類 B-2.其他經中央認定 □旅館餐飲類 B-3.B-4.其他經中央認定 □醫院類 F-1.其他經中央認定	□基地面積無限制。 □一幢或連棟建築物之新建或增建部分，最低地面以上樓層（不含屋頂突出物）之總樓地板面積＞1000㎡

□其他類 F-4.G-3.I組	□同上各規定。

（但： 1.機房.作業廠房及非營業用倉庫 2.地面以上樓層（不含屋頂突出物）之總樓地板面積≦500㎡之農舍 3.經地方主管建築機關認可之農業或研究用溫室、園藝設施或構造特殊者，除外）

4、建築物雨水貯留利用或生活雜排水回收再利用	□建造執照 （新建）	全部類組建築物 (但， C類、F1類、I類組及中央主管建築機關認可者，除外）	□基地面積無限制 □建築物總樓地板面積≧30000㎡之新建建築物	□符合左列說明須檢討 □免檢討
5、綠建材	使用執照 變更使用執照 室內裝修審查	□供公眾使用建築物 □經內政部指定之非公眾使用建築物	------- ※無涉基地面積及建築物總樓地板面積，而以建築物性質作判別	□各性質建築物符合左列說明須檢討 □免檢討
註：(表列□內容應逐項填寫，不可空白) (符合勾選事項者打“√”；無關事項打“／”）
(續後)
綠建築基準應檢討項目： □建築基地綠化設計評估(TCO2) □建築基地保水設計評估(λc) □建築物節約能源設計評估 □Uar+HWs+Gri □ENVLOAD □Uaw+Req □AWSG □AWSG+AWR □建築物雨水貯留利用或生活雜排回收再利用設計評估 □Rc…或…□Rr □綠建材設計評估 □Rg □本案已申領候選綠建築證書 □免再檢討 □僅須檢討項目如上表 □本案依相關法規檢討，免綠建築基準設計評估 □本案綠建材設計評估擬於申請使用執照時提出 □變更設計免檢討說明： 設計建築師簽章： 時間：中華民國 年 月 日

附表一 .2版 臺北市綠建築基準專案檢討：自主檢查表……101年07月01日後案件

起造人	首次設計掛號或法令 適用時間	中華民國 年 月 日
設計建築師	基地位置
建造行為	建築物類組	基地或建築規模	檢討內容
1、基地綠化	□建造執照 (新建)	全部類組建築物 (但， H-2（農舍）類者，除外）	□基地面積＞300㎡之新建建築物	□符合左列說明須檢討 □免檢討
2、基地保水	□建造執照 (新建)	全部類組建築物 (但， H-2（農舍）類者，除外）	□基地面積＞300㎡之新建建築物 （但， CH13山坡地建築、地下水位＜1m之建築基地，除外）	□符合左列說明須檢討 □免檢討
3、建築物節約能源	□建造執照 (新建、增建)	□住宿類 H-1.H-2.其他經中央認定 □學校類 D-3.D-4.D-5.F-2.F-3 □大型空間類 A-1.A-2.B-1.C-1.C-2.D-1.D-2.E組	□基地面積及建築物總樓地板面積均無限制	□各類組建築物符合左列說明須檢討 □免檢討

□辦公廳類 G-1.G-2.其他經中央認定 □百貨商場類 B-2.其他經中央認定 □旅館餐飲類 B-3.B-4.其他經中央認定 □醫院類 F-1.其他經中央認定	□基地面積無限制。 □一幢或連棟建築物之新建或增建部分，最低地面以上樓層（不含屋頂突出物）之總樓地板面積＞1000㎡

□其他類 F-4.G-3.I組	□同上各規定。

（但： 1.機房.作業廠房及非營業用倉庫 2.地面以上樓層（不含屋頂突出物）之總樓地板面積≦500㎡之農舍 3.經地方主管建築機關認可之農業或研究用溫室、園藝設施或構造特殊者，除外）

4、建築物雨水貯留利用或生活雜排水回收再利用	□建造執照 （新建）	全部類組建築物 (但， F1類組及中央主管建築機關認可者，除外）	□基地面積無限制 □建築物總樓地板面積≧10000㎡之新建建築物	□符合左列說明須檢討 □免檢討
5、綠建材	使用執照 變更使用執照 室內裝修審查	□供公眾使用建築物 □經內政部指定之非公眾使用建築物	------- ※無涉基地面積及建築物總樓地板面積，而以建築物性質作判別	□各性質建築物符合左列說明須檢討 □免檢討
註：(表列□內容應逐項填寫，不可空白) (符合勾選事項者打“√”；無關事項打“／”）
(續後)
綠建築基準應檢討項目： □建築基地綠化設計評估(TCO2) □建築基地保水設計評估(λc) □建築物節約能源設計評估 □Uar+HWs+Gri □ENVLOAD □Uaw+Req □AWSG □AWSG+AWR □建築物雨水貯留利用或生活雜排回收再利用設計評估 □Rc…或…□Rr □綠建材設計評估 □Rg □Rgo □本案已申領候選綠建築證書 □免再檢討 □僅須檢討項目如上表 □本案依相關法規檢討，免綠建築基準設計評估 □本案綠建材設計評估擬於申請使用執照時提出 □變更設計免檢討說明： 設計建築師簽章： 時間：中華民國 年 月 日

附表一 .3版 臺北市綠建築基準專案檢討：自主檢查表……102年01月01日後案件

起造人	首次設計掛號或法令 適用時間	中華民國 年 月 日
設計建築師	基地位置
建造行為	建築物類組	基地或建築規模	檢討內容
1、基地綠化	□建造執照 (新建)	全部類組建築物 (但， H-2（農舍）類者，除外）	□基地面積＞300㎡之新建建築物	□符合左列說明須檢討 □免檢討
2、基地保水	□建造執照 (新建)	全部類組建築物 (但， H-2（農舍）類者，除外）	□基地面積＞300㎡之新建建築物 （但， CH13山坡地建築、地下水位＜1m之建築基地，除外）	□符合左列說明須檢討 □免檢討
3、建築物節約能源	□建造執照 (新建、增建)	□住宿類 H-1.H-2.其他經中央認定 □學校類 D-3.D-4.D-5.F-2.F-3 □大型空間類 A-1.A-2.B-1.C-1.C-2.D-1.D-2.E組	□基地面積及建築物總樓地板面積均無限制	□各類組建築物符合左列說明須檢討 □免檢討

□辦公廳類 G-1.G-2.其他經中央認定 □百貨商場類 B-2.其他經中央認定 □旅館餐飲類 B-3.B-4.其他經中央認定 □醫院類 F-1.其他經中央認定	□基地面積無限制。 □一幢或連棟建築物之新建或增建部分，最低地面以上樓層（不含屋頂突出物）之總樓地板面積＞1000㎡

□其他類 F-4.G-3.I組	□同上各規定。

3.1強化建築外殼部位熱性能標準類

□所有建築類型之建築部位別熱性能之特殊規定，與 ENVLOAD、Req、AWSG等綜合性能指標為二選一之規範，凡符合建築技術規則建築設計施工編第309.310.311.312等條之規範者，不在本規範適用範圍。

（但： 1.機房.作業廠房及非營業用倉庫 2.地面以上樓層（不含屋頂突出物）之總樓地板面積≦500㎡之農舍 3.經地方主管建築機關認可之農業或研究用溫室、園藝設施或構造特殊者，除外）

4、建築物雨水貯留利用或生活雜排水回收再利用	□建造執照 （新建）	全部類組建築物 (但， F1類組及中央主管建築機關認可者，除外）	□基地面積無限制 □建築物總樓地板面積≧10000㎡之新建建築物	□符合左列說明須檢討 □免檢討
5、綠建材	使用執照 變更使用執照 室內裝修審查	□供公眾使用建築物 □經內政部指定之非公眾使用建築物	------- ※無涉基地面積及建築物總樓地板面積，而以建築物性質作判別	□各性質建築物符合左列說明須檢討 □免檢討
註：(表列□內容應逐項填寫，不可空白) (符合勾選事項者打“√”；無關事項打“／”）
(續後)
綠建築基準應檢討項目： □建築基地綠化設計評估(TCO2) □建築基地保水設計評估(λc) □建築物節約能源設計評估 □Uar+HWs+Gri □ENVLOAD □Uaw+Req □AWSG □AWSG+AWR…或…□Uaw+ Uaf+ SF(+OWR) □建築物雨水貯留利用或生活雜排回收再利用設計評估 □Rc…或…□Rr □綠建材設計評估 □Rg □Rgo □本案已申領候選綠建築證書 □免再檢討 □僅須檢討項目如上表 □本案依相關法規檢討，免綠建築基準設計評估 □本案綠建材設計評估擬於申請使用執照時提出 □變更設計免檢討說明： 設計建築師簽章： 時間：中華民國 年 月 日

附表一 .4版 臺北市綠建築基準專案檢討：自主檢查表……103年10月11日後案件

起造人	首次設計掛號或法令 適用時間	中華民國 年 月 日
設計建築師	基地位置
建造行為	建築物類組	基地或建築規模	檢討內容
1、基地綠化	□建造執照 (新建)	全部類組建築物 (但， H-2（農舍）類者，除外）	□基地面積＞300㎡之新建建築物	□符合左列說明須檢討 □免檢討
2、基地保水	□建造執照 (新建)	全部類組建築物 (但， H-2（農舍）類者，除外）	□基地面積＞300㎡之新建建築物 （但， CH13山坡地建築、地下水位＜1m之建築基地，除外）	□符合左列說明須檢討 □免檢討
3、建築物節約能源	□建造執照 (新建、增建)	□住宿類 H-1.H-2.其他經中央認定 □學校類 D-3.D-4.D-5.F-2.F-3 □大型空間類 A-1.A-2.B-1.C-1.C-2.D-1.D-2.E組	□基地面積及建築物總樓地板面積均無限制	□各類組建築物符合左列說明須檢討 □免檢討

□辦公廳類 G-1.G-2.其他經中央認定 □百貨商場類 B-2.其他經中央認定 □旅館餐飲類 B-3.B-4.其他經中央認定 □醫院類 F-1.其他經中央認定	□基地面積無限制。 □一幢或連棟建築物之新建或增建部分，最低地面以上樓層（不含屋頂突出物）之總樓地板面積＞1000㎡

□其他類 F-4.G-3.I組	□同上各規定。

3.1強化建築外殼部位熱性能標準類

□所有建築類型之建築部位別熱性能之特殊規定，與 ENVLOAD、Req、AWSG等綜合性能指標為二選一之規範，凡符合建築技術規則建築設計施工編第309.310.311.312等條之規範者，不在本規範適用範圍。

（但： 1.機房.作業廠房及非營業用倉庫 2.地面以上樓層（不含屋頂突出物）之總樓地板面積≦500㎡之農舍 3.經地方主管建築機關認可之農業或研究用溫室、園藝設施或構造特殊者，除外）

4、建築物雨水貯留利用或生活雜排水回收再利用	□建造執照 （新建）	全部類組建築物 (但， F1類組及中央主管建築機關認可者，除外）	□基地面積無限制 □建築物總樓地板面積≧10000㎡之新建建築物	□符合左列說明須檢討 □免檢討
5、綠建材	使用執照 變更使用執照 室內裝修審查	□供公眾使用建築物 □經內政部指定之非公眾使用建築物	------- ※無涉基地面積及建築物總樓地板面積，而以建築物性質作判別	□各性質建築物符合左列說明須檢討 □免檢討
6、台北市綠建築自治條例	□建造執照 （新建）	全部類組建築物	※建築物保水,雨水貯留或生活雜排水回收再利用等基準併入上述2.#4兩項基準 □一般新建建築物： 供公眾使用建築物 建築面積≧1000㎡者 應取得綠建築標章之非公有建築物及工程總造價≧NT$5000萬元之公有建築物 以上一般新建建築物，各應依各規定達成各項綠建築設施設備基準 □公有新建建築物之工程總造價≧NT$3000萬元，應依規定取得綠建築標章 □非公有新建建築物：以下其一 屬建築技術規則規定之高層建築物 申請增加之容積ΔZA<20%ZAs 增加之樓地板面積ΔFA<1000㎡ □非公有新建建築物：以下其一 申請增加之容積20%ZAs≦ΔZA且ΔZA<30%ZAs 增加之樓地板面積1000㎡≦ΔFA<2000㎡ □非公有新建建築物：以下其一 申請增加之容積ΔZA≧30%ZAs 增加之樓地板面積ΔFA≧2000㎡ 以上非公有新建建築物，應依規定取得各級綠建築標章	□各類組、性質及規模等建築物符合左列說明須檢討 □免檢討
註：(表列□內容應逐項填寫，不可空白) (符合勾選事項者打“√”；無關事項打“／”）
綠建築基準應檢討項目： □建築基地綠化設計評估(TCO2) □建築基地保水設計評估(λc) □建築物節約能源設計評估 □Uar+HWs+Gri □ENVLOAD □Uaw+Req □AWSG □AWSG+AWR…或…□Uaw+ Uaf+ SF(+OWR) □建築物雨水貯留利用或生活雜排回收再利用設計評估 □Rc…或…□Rr □綠建材設計評估 □Rg □Rgo □本案已申領候選綠建築證書 □免再檢討 □僅須檢討項目如上表 □本案依相關法規檢討，免綠建築基準設計評估 □本案綠建材設計評估擬於申請使用執照時提出 □變更設計免檢討說明： 台北市綠建築自治條例應檢討項目： □水栓、大便器全面採用省水標章之省水器材 □全面採用具節能標章之燈具 □太陽能光電發電設備，並應達建築面積5%以上 □屋頂平台綠化面積應達50%，並應設置儲水容量達二噸以上之雨水貯留利用系統及澆灌系統 □候選綠建築證書 □合格級以上 □銅級以上 □銀級以上 設計建築師簽章： 時間：中華民國 年 月 日