附表三：考評評分表

A.管理績效(政策作為)評分表

編號	考評項目	考評內容	建議給分區間	配分權重

第 一組	第 二組
A1 定期市區道路暨人行環境(含無障礙)現況調查	A1-1 道路資訊管理系統之使用（道路管理系統或市容查報系統） 重點項目 是否建立〝道路暨人行環境(含無障礙)總列管清冊〞?	依規定登錄道路相關資料 未依規定登錄道路相關資料 未使用任何系統 重點項目 有 無	60-85 40-60 0 5-15 0	100	100
A2 市區道路暨人行環境(含無障礙)巡查實施效能	A2-1 道路巡查機制之落實	已落實 部分落實 無巡查機制 其他*	100-70 70-40 40-0 －	40	50

A2-2 道路自主巡查達成率（依A2-1所擬定之巡查頻率）	80%-100% 60%-80% 60%以下 其他*	100-80 80-60 60-0 －	20	25

A2-3 道路暨人行環境(含無障礙)修復之相關紀錄文件 重點項目 道路暨人行環境(含無障礙)巡查創新作為	有修復紀錄 無修復紀錄 重點項目 有 具體作為_____________ 無	85 0 10-15 0	20	25

A2-4 道路挖掘稽查有效率（依市府管挖稽查相關規定）	80%-100% 60%-80% 60%以下 其他*	100-80 80-60 60-0 －	20	-
A3 年度養護計畫實施成果	A3-1 考評年度道路暨人行環境(含無障礙)養護執行情形	1.是否依預定進度辦理？ 是 否 2.執行成效 道路暨人行環境(含無障礙) 面積： ㎡ 側溝長度： ｍ	100 0	30	30

A3-2 考評年度道路暨人行環境(含無障礙)養護作為改善或效率提升	有 具體內容：________ 無	60-100 0	30	30

A3-3 道路暨人行環境(含無障礙)養護創新作為	有 具體內容：________ 無	60-100 0	20	20

A3-4 是否有制定道路養護優先評估準則	有 評估準則內容：________ 無	60-100 0	20	20
A4 國賠案件申復狀態	A4-1 考評年度國賠申請案件數	無 1-2件 3-4件 5-6件 7-8件 9-10件 10件以上	100 96-92 92-88 88-84 84-80 80-60 60-0	40	－

A4-2 考評年度國賠支付案件數	無 1-2件 3-4件 5-6件 7-8件 9-10件 10件以上	100 94-88 88-82 82-76 76-70 70-40 40-0	60	－
A5 人行陸橋管理	A5-1 人行陸橋管理作為（包括：轄管陸橋之數量、陸橋新建與拆除計畫、檢測作為內容等）	有 具體內容： 無 無人行陸橋(勾選此項時，A6項下均不予受評，將本項權重按比例分攤至其它各項)	100-60 0 －	30	－

A5-2 考評年度人行陸橋養護經費執行情形	是 執行金額 千元 否	100-60 60-40	30	－

A5-3 人行陸橋養護履歷建置(包括名稱、位置、竣工年月、維修年月、結構形式等資料)	完整建置 部分建置 未建置	100-90 90-60 0	40	－
A6 考評年度人行環境(含無障礙)改善作為 「缺項處理」	A6-1 人行道設施改善情形	有改善 改善實績：________ 部分改善 無改善	90-100 70-90 0-70	40	50

A6-2 無障礙設施改善情形	有改善 改善實績­­­：________ 部分改善 無改善	90-100 70-90 0-70	20	30

A6-3 人行騎樓阻礙通行之改善情形 (註1)	有改善 改善實績­­­：________ 部分改善 無改善	90-100 70-90 0-70	20	--

A6-4 停車管理相關具體作為(請參考註2補充說明)	有 具體內容： 無	60-100 0	20	20
註1：於第二組書審評核時，若受評單位針對此項目能提出改善實績，則A6大項總分可依所提出實證案例酌以加(0-15)分，以玆鼓勵；唯加分後分數超過100分時以100分計算。 註2補充說明：停車管理相關具體作為區分下列各項，受評單位可依據轄區實際狀況參考條列。 減少停車位數量或增加路外停車位數量 機車退出人行道或騎樓之數量 停車收費或訂定停車收費費率(例如：主要道路停車費率高於次要道路) 加強拖吊件數或增加違規取締件數 限時停車、累進費率停車(主要應用於人口聚居或活動密集區)

評分表說明：

「缺項處理」說明：若無此項考評項目設施，則本項目不予計分。

「缺項處理」原則：其權重(％)比例將依「均攤原則」分攤至其他編號項目。

填答「其他*」項目者請依受評單位說明或相關檢附資料評分。

依附表二考評項目權重分配表，計算管理績效考評成績。

B.養護績效(實際作為)評分表

編號	考評項目	考評內容	建議給分區間	配分權重

第 一組	第 二組
B1 道路損壞與平坦度	B1-1 道路鋪面表面平整或管線挖埋回填後鋪面表面平整	相當平整且無任何坑洞、破損或裂縫等 部分平整或坑洞、破損面積小於25平方公分以下者或裂縫長度低於15公分以下者 部分平整或坑洞、破損面積大於25平方公分並小於225平方公分以下者或裂縫長度大於15公分且小於30公分以下者 部分平整或坑洞、破損面積大於225平方公分以上者或裂縫長度大於30公分以上者 已有車轍、冒油或粒料剝離現象者 經通報缺失，未於規定時間內處理者	100 90-80 80-70 70-60 50-0 0	50	50

B1-2 鋪面與人/手孔蓋、排水溝蓋銜接處狀況	銜接處相當平整 銜接處部分落差達±0.5公分以下的隆起或凹陷的現象 銜接處部分落差在±0.5公分至±1公分之間者有隆起或凹陷的現象 銜接處部分落差達±1公分以上的隆起或凹陷的現象 銜接處部分已有粒料剝離、龜裂、破損、嚴重凹陷、嚴重隆起等現象 經通報缺失，未於規定時間內處理者	100 95-80 80-70 70-60 50-0 0	50	50
B2 人行環境(含無障礙)鋪面狀況 「缺項處理」	B2-1 人行環境(含無障礙)鋪面平整及鋪面糙度	鋪面平整無破損且坡度達1.5-2%並糙度可防滑 部分破損未達前項標準(10%以下) 部分破損及未達前項標準(10%-50%) 破損及未達前項標準超過50%或有影響通行安全之情況	100 80-100 40-80 0	100	100
B3 排水設施	B3-1 排水設施結構體損壞情況	均無損壞 損壞長度為100公分以內 損壞長度為100-150公分範圍內 完全損壞 經通報缺失，未於規定時間內處理者 無此項	100 80-70 70-40 0 40-0 --	25	25

B3-2 排水設施溝蓋板損壞情況	均無損壞 至少1處損壞者且損壞面積未達30%以上者 至少1處以上之損壞或已達30%以上者 完全遺失 經通報缺失，未於規定時間內處理者 無此項	100 80-70 70-40 0 40-0 --	25	25

B3-3 鍍鋅格柵板損壞情形	均無損壞且格柵板四週穩固 部分損壞達30%以下者（安全無虞） 損壞達30%以上者（安全無虞） 完全損壞或有安全疑慮者 經通報缺失，未於規定時間內處理者 無此項	100 80-70 70-40 0 40-0 --	25	25

B3-4 溝渠清理情形	溝內無雜物且通水良好 溝內淤積達10公分以下者且無礙排水功能 溝內淤積達10公分以上者且影響排水功能 溝內嚴重阻塞或排水不良 無此項	100 90-80 80-60 0 --	25	25
B4 人行環境排水設施	B4-1 人行道上設置排水溝進水格柵	無設置或設置成蓋板型式且不影響通行安全 有設置，不影響通行安全 有設置，可能影響通行安全	80-100 60-80 0-60	100	100
B5 交通號誌、標誌及標線	B5-1 號誌及標誌有無被遮蔽	沒被遮蔽，可以清楚看見 少部分被遮蔽 大部分被遮蔽 無此項	100 40-70 0-40 --	25	25

B5-2 號誌及標誌辨識功能有無影響	無影響，可以清楚看見 少部分影響 大部分影響 無此項	100 40-70 0-40 --	25	25

B5-3 交通標線劃設辨識度	能清楚辨識 部分無法清楚辨識 大部分均無法清楚辨識 無此項	100 40-70 0-40 --	25	25

B5-4 交通標線劃設正確性	正確無誤 少部分錯誤 大部分錯誤 無此項	100 40-70 0-40 --	25	25
B6 人行環境行人防護措施	B6-1 行人穿越道路安全措施建置及維護狀況	設施完善，且維護良好 設有設施，但無法安心通行(無相關防護措施) 缺乏部份設施 無相關設施 無此項	90-100 70-90 40-70 0-40 --	40	40

B6-2 行人防護設施建置及維護狀況	設施完善，且維護良好 設有設施但無法完全發揮功能或維護不佳(如人行道有汽機車停放情形) 缺乏部分設施 有影響通行安全之情況	80-100 60-80 40-60 0-40	40	40

B6-3 車道出入口安全管制措施(本項目是指合法停車場，不包含私人停車出入)	設施完善，且維護良好 設有設施，但無法安心通行(無相關防護措施) 缺乏部份設施 無相關設施 無此項	90-100 70-90 40-70 0-40 --	20	20
B7 人行環境淨寬及淨高 「缺項處理」	B7-1 人行道(步行寬度)淨寬 PS：淨寬(步行寬度)=人行道整體寬度－(公共設施帶寬度∪機車停車格位寬度∪天橋、地下道出入口寬度)	1.5公尺以上 0.9公尺-1.5公尺 未達0.9公尺	90-100 70-90 0-70	50	50

B7-2 人行道人行空間淨高	全線均高於2.1公尺且無突出物 有1處淨高不足2.1公尺或有突出物但不影響通行安全 淨高不足或有突出物影響通行安全之情況	100 70-100 0-70	50	50
B8 人行環境阻礙情況「缺項處理」	B8-1 阻礙情況： 因民眾私自佔用之情形（路霸、機車違規停車等）。 固定設施物設置不當之情形	通行無阻 有1處阻礙 有2處阻礙 有3處以上阻礙	90-100 70-90 40-70 0	100	100
B9 人行環境設施(含無障礙)建置及維護 「缺項處理」	B9-1 無障礙設施 位置正確(人行穿越道範圍內) 縱坡度(1:12) 平台(1.2m*1.2m)	設施建置標準且維護良好 部分建置，有維護 部分建置，無維護 完全未設相關設施	100 70-90 50-70 0	40	40

B9-2 街道傢俱（如垃圾筒，坐椅等）建置及維護	設施建置標準且維護良好 部分建置，有維護 部分建置，無維護 無此項	90-100 70-90 40-70 --	20	20

B9-3 照明設置及維護 重點項目 是否與號誌、標誌共桿?	設施建置標準且維護良好 部分建置，有維護 部分建置，無維護 無此項 重點項目 有 無	75-85 60-75 40-60 -- 5-15 0	20	20

B9-4 騎樓維護管理	騎樓平整且維護良好 騎樓有打通 有阻礙 無此項	90-100 70-90 40-70 --	20	20
B10 市容整潔維護	B10-1 整潔維護	人行道整潔 大致整潔但有些許垃圾 不整潔，有明顯垃圾但不影響行走(如落葉久未清掃) 相當不整潔，明顯未清掃或垃圾未清運，且影響行走(如雜草叢生)	90-100 70-90 60-70 40-60	30	30

B10-2 植栽綠美化	植栽維護良好，且具遮蔭功能(複層式植栽) 植栽維護大致良好 植栽維護不良，但不影響通行(植栽有枯死現象) 植栽影響通行或無植栽(植樹穴凸起、樹根隆起、樹幹傾倒、樹枝影響人行淨空間)	90-100 70-90 60-70 40-60	30	30

B10-3 招牌廣告管理 (請參閱附件：招牌廣告及樹立廣告管理辦法)	有依照規定設置管理 部分依照規定設置管理 未依照規定設置管理 無此項	90-100 70-90 40-70 --	20	20

B10-4 公共管線掛纜管理	有管理 無管理 無此項	70-100 40-70 --	20	20

評分表說明：

「缺項處理」說明：若無此項考評項目設施，則本項目不予計分。

「缺項處理」原則：其權重(％)比例將依「均攤原則」分攤至其他編號項目。

委員執行考評時，若遇情況與考評內容欄之說明均不相符，得視情況於備註欄說明並給予合適分數；若於現場考評時無考評項目者則勾選「無此項」，依同一層級其他項目權重(％)比例將該項目權重(％)分攤至其他項目。

依附表二考評項目權重分配表，計算養護績效考評成績。