消防局	保養(維護單位)	消防車輛保養修護工作紀錄簿

消防大(中)隊 分隊

附件4 +++--二

日期
勤務區分
車輛總類
車輛牌照
所屬單位
保管人
保養檢修 情形
進場日期
出場日期
保養人員
核閱

附記：

一、本紀錄簿適用保養維護單位及各消防單位分別紀錄保養修護情形用。

二、「勤務區別」欄，填「週保養檢查」、「月保養」、「季保養」、「半年保養」、「修 護」等或填勤務符號。

附件5 102.10.11修訂

科•室•中心 車輛

臺北市政府消防局 第 大隊 中隊 分隊 報修單

器材

報修單編號： 年 月 日

車號： 廠牌： 車種： 年份： 年 月	保 養 場	綜合企劃科	會 計 室	副 局 長

□超支(由車輛養護費整體勻支)
使用單位

□一線車輛且具急迫性： 第 點 保養人： 單位主管：

政 風 室	主任秘書	局 長

災害搶救科

□所需材料以 公司 元正含稅最具維修時效，檢附估價單一份擬請准予採購換修。 □所需材料經估價以 公司 元正含稅最低，檢附估價單 份擬請准予採購換修。 □所需材料擬由庫存領用。
進場日期： 年 月 日 時 預計 天 小時修竣交車
進場維修原因：
請修項目：
材 料 名 稱	廠牌	年份	規格	數量	單價	金 額	備 註
□購料 □庫料
□購料 □庫料
□購料 □庫料
□購料 □庫料
□購料 □庫料
□購料 □庫料
□購料 □庫料
□購料 □庫料
購 料 合 計 金 額	新臺幣： 元
出場日期： 年 月 日 時 合計工作 天 小時

急迫性樣態：
1.無法發動或起動困難。 2.發動有異音。 3.警示燈或警報器故障。 4.煞車功能異常。 5.換檔困難。 6.行車有異音或抖動。	7.儀表版顯示需進場維修。 8.機件明顯漏油。 9.有影響行車安全顧慮。 10.無法行駛。 11.影響消防搶救工作之隨車設備故障。 12.其他(經業務單位認定為急迫性之故障)。
歷次維修內容(由保養場填寫)：
日期	維修內容	金額	備註
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日

消防車輛檢查評分表
單位	日期	車型	車號
區 分	檢查項目	優(9.1-10)	甲(8.1-9)	乙(6.1-8)	丙(3.1-6)	丁 (0-3)	分數	備 註
一 、 引 擎 部 分	1.機油、動力方向機油、冷卻水是否合乎要求

2.空氣濾清器是否清潔良好

3.引擎發動有無異聲，怠速是否正常

4.各項儀表作用是否正常，燃油是否合乎要求

5.引擎總體是否清潔，有無漏油情形

二 、 底 盤 部 分	1.底盤、車身完好清潔，潤滑部位是否注油

2.轉向及剎車系統是否正常並釋放儲氣筒水分

3.剎車、離合器總泵、自動變速箱油是否足夠

4.傳動系統、離合器間隙是否正常

5.輪胎及備胎氣壓、磨損是否適當，胎齡是否逾10年

三 、 電 氣 部 分	1.電瓶、電液及其樁頭線路等是否良好清潔

2.發電機、壓縮機等皮帶鬆緊度是否適當

3.雨刷及雨刷水、燈光等是否正常

4.警報器、閃光器、對講機作用是否良好

5.各電器開關作用是否正常良好

四 、 幫 浦 部 分	1.進出水口開關及管路濾網是否良好

2.幫浦及傳導齒輪箱油質量是否良好

3.真空幫浦油及作用是否正常

4.P.T.O.及聯成壓力表作用是否正常

5.瞄子、水帶及接頭是否清潔良好

五 、 雲 梯 部 分	1.結構、支撐腳潤滑及警示作用是否良好

2.操作台及定位平衡設備是否清潔作用良好

3.液壓油量是否依標準及管路無洩漏良好

4.各操作、電磁開關及電路是否正常良好

5.雲梯備用系統是否清潔且功能正常

六 、 器 材 部 分	1.各種隨車器材作用是否良好且清潔

2.化學乾粉是否逾期、氮氣壓力是否正常

3.發電機及照明設備是否完整良好

4.破壞器材作用是否良好且清潔

5.呼吸器鋼瓶及面罩、背板是否良好清潔

其 他

總 分	檢查 人員	會檢 人員
說明：消防車輛檢查之總分 = 加總各項目得分(取小數點後一位)  實際檢查項目 10

附件6

附件7 消防車輛裝備器材保養檢查週期表

執 行 單 位	檢查 主管	檢查 次數	檢查對象	檢查方式及處理概要	檢查週期	檢查重點

每 日	每 週	每 月	春 季	夏 季	秋 季	冬 季

消 防 局	局 長	每年 一次	所屬大 (中)、分隊	一、定期主管檢查，評定成 績，辦理獎懲。 二、檢查計畫於實施前兩週頒 發各受檢單位。	V	一、檢查車輛裝備 器材使用保管 及維護情形。 二、清點裝備數量核對資料。 三、檢查核對裝備保養業務資料 四、檢查裝備受損或不堪用之原 因及處理情 形。
消 防 大 隊	大隊長(未設大 隊者由中 隊長實 施）	每季 一次	所屬中、分 隊	一、每年定期(可併局定期主 主管檢查實施)及不定期 檢查各二次。 二、每年評定成績，辦理獎懲 一次，並記錄成績、優劣 點，一併報局核備，列為 輔導及複查重點。	V	V	V	V

消 防 中	中隊長（未設中 隊者由分隊長實施）	每月 一次	所屬分隊	一、定期主管檢查，評定成 績。 二、檢查紀錄妥為保存。	V	一、檢查車輛裝備 器材保養使用 情形。 二、檢查受損之裝 備有無報修及
消 防 分 隊	分 隊長	每週 一次	分隊所使 用保管之 車輛裝備 器材	一、定期主管檢查，檢查紀錄 應妥為保存。 二、發現損壞應立即依規定陳報處理。	V

一、檢查車輛裝備 器材使用保養 情形。 二、發現損壞應即 報請送修。

保管 使用人	每日 一次	本身保管 使用之車 輛裝備器 材	一、每日依檢查表實施，發現 損壞，立即依規定陳報並 處理。 二、應依規定詳實填報相關表 報。	V	清潔、潤滑、旋緊 等一級保養工作， 並注意消耗品是否 短缺。
備 註	一、各級主管實施定期檢查時，如逢上級檢查可合併實施。 二、各級主管檢查時，統一使用檢查評分表，各級消防單位檢查紀錄文件應至少保存一年。 三、各港務消防隊比照大隊實施。

附件8 消防裝備器材管理維護檢查評分缺點評定標準

器材種類	器材名稱	評定標準	等級	備 註

主要缺點	次要缺點

隨車器材	水 帶	接頭否接拆困難	ˇ

破損、污穢	ˇ

放置凌亂	ˇ
瞄 子	外觀變形	ˇ

直線、水霧變換開關轉換困難	ˇ

未具背帶	ˇ

接頭拆接困難	ˇ
消防立管	外觀變形	ˇ

接頭拆接困難	ˇ

未隨車配置	ˇ
滅 火 器	壓力異常	ˇ

外觀污穢	ˇ

放置位置未固定良好或不易取用	ˇ
進 水 管	未隨車配置接合、拆卸工具	ˇ

接頭拆接困難	ˇ
救助裝備	拋 繩 槍	未放置於收藏箱	ˇ

各項配件短少	ˇ

經測試未能發射	ˇ

救生氣墊	未依規定摺疊固定	ˇ

發電機、鼓風機性能不良未能立即發動	ˇ
雙 節 梯	延伸、固定困難	ˇ

固定繩不完整	ˇ

梯體變形	ˇ
掛 梯	掛鉤未能正常操作	ˇ

梯體變形	ˇ
排 煙 機	引擎發動機未能正常操作	ˇ

機體污穢	ˇ

經測試未能正常操作	ˇ
避 電 剪	手把護套及剪口缺損	ˇ

未隨車攜帶	ˇ
乙炔氧切割器	氣體壓力異常	ˇ

配管、噴頭未依規定捲放	ˇ

經測試未能正常操作	ˇ
鏈(圓盤)鋸	未能立即發動	ˇ

砂輪未旋緊	ˇ

鏈鋸護套短少	ˇ

油料短少不足	ˇ

未隨車攜帶	ˇ
油壓破壞器材	引擎發動者未能發動	ˇ

油料(液壓油、燃料油)短少	ˇ

剪口缺損	ˇ

未隨車攜帶	ˇ

油壓管未依規定捲繞，接頭護套是否短少	ˇ
經測試性能異常	ˇ
救 生 繩	捲繞零亂	ˇ

潮溼、污穢	ˇ

表面起毛、脫絲	ˇ
氣動破壞器材	各項配件短少	ˇ

未隨車攜帶	ˇ

經測試性能異常	ˇ

接頭不易拆接	ˇ
擴音喊話器	電池短少或電力不足	ˇ

經測試未能正常操作	ˇ
照明裝備	發 電 機	未能發動	ˇ

油料短少不足	ˇ

電瓶液量短少	ˇ

經測試性能異常	ˇ
照明器材	未隨車攜帶	ˇ

延長線一併攜帶	ˇ

經測試功能異常	ˇ

照 明 燈	電池短少或電力不足	ˇ

經測試功能異常	ˇ
輔助裝備	空氣壓縮機	引擎發動者未能發動	ˇ

油料短少不足	ˇ

機油短少不足	ˇ

接頭、儀表功能異常	ˇ

放置位置會吸入車輛排氣	ˇ

經測試未能正常動作	ˇ
個人防護裝備	消防衣、帽、鞋	未依序編號，放置凌亂	ˇ

消防衣內層拆除	ˇ

未備手套	ˇ
空氣呼吸器	壓力低於250bar	ˇ

放置位置不易取用	ˇ

面罩污穢	ˇ

面罩為個人使用者，未備有收藏袋	ˇ

面鏡受損模糊	ˇ

各項接頭、開關其中之一異常	ˇ

空氣瓶與背架未固定良好	ˇ

經測試未能正常操作	ˇ

附件9 水上救生及潛水裝備器材管理維護檢查評分表
受 檢 單 位	受 檢 日 期
檢查項目	優 (9.1-10)	甲 (8.1-9)	乙 (6.1-8)	丙(3.1-6)	丁 (0-3)	分 數	備 註
救 生 艇	１.舟艇有無破損、裂痕，槳是否堪用

２.舟艇是否清潔

３.保養檢查是否確實

４.各項缺失、損壞有無適當處理

５.舟艇氣囊壓力是否充足
救 生 圈	１.氣囊密閉情形是否良好

２.救生圈是否堪用
救 生 衣	１.氣囊密閉情形是否良好

２.救生衣是否堪用
船 外 機	１.操作器是否操作正常

２.車葉是否堪用、有無變形

３.修理工具是否齊全、清潔、無鏽

４.污水泵及自動開關是否良好

５.油量是否保持三分之二以上

６.保養檢查是否確實

７.各項缺失、故障有無適當處理
潛 水 裝 備	１.氣瓶有無充氣

２.氣密圈是否完整

３.調節器一、二級頭是否正常完整

４.ＢＣ氣囊有無積水，背架帶是否完整

５.零件是否齊全、保養狀況是否良好
其他

總 分	檢查 人員	會檢 人員
說明：救生潛水裝備檢查之總分＝加總各項目得分(取小數點後一位) ÷實際檢查項目×10
單位： 廠牌： 年份： 車種： 車號：
使用符號：合格： 已改正：○ 調整：Ａ 修理：Ｂ 更換：Ｃ
實施日期： 年 月 日 時 分 保養(修護)里程： 公里 下次保養里程： 公里(保養)
使用區分：消防車 救災車 消防勤務車 救護車	交車時間： 月 日 時 分
實施項目：Ｌ保養 Ｓ保養 修護：小修 中修 外修管制
修護項目：引擎 底盤 剎車 板金 噴漆 電路 裝潢 ＬＳ保養 安檢 全車整修
Ｌ保養項目：
引擎熄火檢查：
檢查燃油、冷卻水、剎車油等管路、接頭及各組件是否洩漏 引擎機油油質油面
檔風玻璃沖洗劑液面 剎車、離合器總泵及動力方向機油面 電瓶、電液比重 油門連桿及作用
水箱水質水面 各項皮帶張力 各部清潔 輪胎氣壓 各項電腦感知器接點
引擎在正常溫度下運轉檢查：
點火正時 引擎怠速： 傍路電磁閥測試Ａ： Ｂ： Ｃ：
P.T.O轉速 不正常雜音
駕駛室內部檢查：
機油燈 溫度表 剎車儲氣箱壓力 充電警示燈 各部燈光作用 雨刷及沖洗器作用
喇叭 電動窗 安全帶 冷暖氣 後視鏡 手剎車作用
車身底盤：
車身漆面及標誌 輪胎 輪軸 輪胎螺帽緊度 胎紋
Ｓ保養項目：
引擎機油 空氣濾心 汽柴油濾心 機油心 變速箱油 剎車油 差速箱油 水箱精
冷氣系統 冷氣出口濾網 方向機油 拉桿防塵套注油 拉桿和尚頭 三角架 水泵
避震器 鋼板彈簧 剎車總泵 剎車分泵 剎車來令片及附件 離合器總泵 剎車氣泵及儲壓筒
離合器分泵 水箱測漏 電瓶 電液比重1 2 3 4 5 6 含Ｌ保養部分
路試：剎車作用 離合器 轉向系統作用 各部儀表燈光作用
異聲 雨刷 喇叭 警報器 正常
泵浦系統：P.T.O裝置 主泵浦 黃油杯 真空泵浦 真空潤滑機油
進出水口球閥 進水口 水帶 瞄子
化學系統：氮氣壓力 乾粉功能 泡沬功能
雲梯系統：油壓系統 控制裝置 射水裝置
修護：	估 計/實計工時	承修人	完工
引擎部分：	/
底盤部分：	/
剎車部分：	/
板金部分：	/
噴漆部分：	/
電路部分：	/
裝璜部分：	/
泵浦部分：	/
Ｌ 保 養：	/
Ｓ 保 養：	/
安 檢：	/
全車整修：	/
初 檢 登 錄	隨車工具 備胎	進廠燃油存量 Ｅ  Ｆ

最初檢驗員
更 換 料 件	區分	庫存料件	外購料件

品名

單位

數量

金額
備註	1.非車輛所屬配件或私人貴重物品請自行保管。 2.對車輛維修品質或工作項目有疑義，請即反映保養場主管。
保養修護人員： 線上檢驗人員： 年 月 日 時 分
保養廠主管： 日期： 年 月 日 時 分 接收者：

附件10 消防局消防車輛潤滑保養修護檢查實施紀錄表

附件11 消 防 車 輛 裝 備 器 材 保 養 業 務 檢 查 評 分 表
受 檢 單 位	檢 查 日 期
區 分	檢查項目	配 分	得 分

局本部	大（中）隊 同級單位
計 畫	擬訂是否依據確實（附原簽稿）？	15

內容是否將有關規定納入並明確敘明？	30

是否於實施檢查兩週前發布檢查計畫？	30

是否有副陳上級備查？	15

是否按隸屬系統行文？	10

合 計
執 行	是否依照計畫規定實施檢查？	30

檢查內容及次數是否與檢查週期表規定相符？	20

各次檢查時隔是否適當？	10

是否按規定使用各式表卡及完整建檔？	10

帳卡與物品是否相符、登記清楚，是否清點？	30

合計
考 核	對署、局(大隊及同級單位）當年度檢（抽）查所公布之缺點有無改進措施及副陳署、局(大隊及同級單位）備查。	20

對所屬單位檢查後有無檢討紀錄？	20

帳物不符或缺失有無追蹤複查紀錄？	20

對所屬檢查成績、名次是否評定發布及副陳上級備查？	10

是否依規定辦理檢查成績獎懲？	20

報繳（廢）及送修裝備是否於檢查兩週前報出（附相關文 件）？	10

合計
基 層 單 位(分隊)	對上級發布之裝備檢查文件是否適切處理及彙裝完整？	20

帳卡等是否依規定登記、相符及完整彙集？	20

是否照檢查週期表之規定執行檢查及清點？	10

是否按規定使用各項表單、紀錄完整並彙裝整齊（影本以 零分計算）？	30

對保養不良及損壞之裝備是否主動處理？	10

對裝備保養優劣人員有無考核紀錄？	10

合計
總 分	檢 查 人 員	會 檢 人 員

備 註 ：

各級消防機關檢查所屬單位業務檢查計分方式如下：

一、署檢(訪)查各級消防機關業務檢查總分計分比例如下：

(一)消防局及同級單位佔業務總分30%(計畫 20% 、執行考核各40%)。

(二)大(中)隊及同級單位佔業務總分30%(計畫20% 、執行考核各40%)。

(三)基層及同級單位佔業務總分40% 。

二 、 局檢查所屬計分比例為：

(一) 大(中)隊及同級單位佔業務總分50%(計畫20%、執行考核各40%)。

(二)基層及同級單位佔業務總分50%。

三 、 大隊檢查所屬計分比例為：

(一)中隊及同級單位佔業務總分50%（計畫20%、執行考核各40%）。

(二)基層及同級單位佔業務總分50%。

四 、中隊檢查所屬計分比例為：基層及同級單位佔業務總分100%。