附件8 消防裝備器材管理維護檢查評分缺點評定標準

器材種類	器材名稱	評定標準	等級	備 註

主要缺點	次要缺點

隨車器材	水 帶	接頭否接拆困難	ˇ

破損、污穢	ˇ

放置凌亂	ˇ
瞄 子	外觀變形	ˇ

直線、水霧變換開關轉換困難	ˇ

未具背帶	ˇ

接頭拆接困難	ˇ
消防立管	外觀變形	ˇ

接頭拆接困難	ˇ

未隨車配置	ˇ
滅 火 器	壓力異常	ˇ

外觀污穢	ˇ

放置位置未固定良好或不易取用	ˇ
進 水 管	未隨車配置接合、拆卸工具	ˇ

接頭拆接困難	ˇ
救助裝備	拋 繩 槍	未放置於收藏箱	ˇ

各項配件短少	ˇ

經測試未能發射	ˇ

救生氣墊	未依規定摺疊固定	ˇ

發電機、鼓風機性能不良未能立即發動	ˇ
雙 節 梯	延伸、固定困難	ˇ

固定繩不完整	ˇ

梯體變形	ˇ
掛 梯	掛鉤未能正常操作	ˇ

梯體變形	ˇ
排 煙 機	引擎發動機未能正常操作	ˇ

機體污穢	ˇ

經測試未能正常操作	ˇ
避 電 剪	手把護套及剪口缺損	ˇ

未隨車攜帶	ˇ
乙炔氧切割器	氣體壓力異常	ˇ

配管、噴頭未依規定捲放	ˇ

經測試未能正常操作	ˇ
鏈(圓盤)鋸	未能立即發動	ˇ

砂輪未旋緊	ˇ

鏈鋸護套短少	ˇ

油料短少不足	ˇ

未隨車攜帶	ˇ
油壓破壞器材	引擎發動者未能發動	ˇ

油料(液壓油、燃料油)短少	ˇ

剪口缺損	ˇ

未隨車攜帶	ˇ

油壓管未依規定捲繞，接頭護套是否短少	ˇ
經測試性能異常	ˇ
救 生 繩	捲繞零亂	ˇ

潮溼、污穢	ˇ

表面起毛、脫絲	ˇ
氣動破壞器材	各項配件短少	ˇ

未隨車攜帶	ˇ

經測試性能異常	ˇ

接頭不易拆接	ˇ
擴音喊話器	電池短少或電力不足	ˇ

經測試未能正常操作	ˇ
照明裝備	發 電 機	未能發動	ˇ

油料短少不足	ˇ

電瓶液量短少	ˇ

經測試性能異常	ˇ
照明器材	未隨車攜帶	ˇ

延長線一併攜帶	ˇ

經測試功能異常	ˇ

照 明 燈	電池短少或電力不足	ˇ

經測試功能異常	ˇ
輔助裝備	空氣壓縮機	引擎發動者未能發動	ˇ

油料短少不足	ˇ

機油短少不足	ˇ

接頭、儀表功能異常	ˇ

放置位置會吸入車輛排氣	ˇ

經測試未能正常動作	ˇ
個人防護裝備	消防衣、帽、鞋	未依序編號，放置凌亂	ˇ

消防衣內層拆除	ˇ

未備手套	ˇ
空氣呼吸器	壓力低於250bar	ˇ

放置位置不易取用	ˇ

面罩污穢	ˇ

面罩為個人使用者，未備有收藏袋	ˇ

面鏡受損模糊	ˇ

各項接頭、開關其中之一異常	ˇ

空氣瓶與背架未固定良好	ˇ

經測試未能正常操作	ˇ