附表（一）甲級承裝業應置備之內線工具設備

編號	工具設備名稱及規格	數量	單位
1	高阻計（500V或250V）	1	具
2	鉤錶600V 600A	1	只
3	伏安計（或高壓電流計一具）	1	具
4	PVC管切斷工具（25m/m~42 m/m）	2	支
5	檢電筆（高壓-1，低壓-2）	3	只
6	薄鐵板油壓沖孔機1/2"-4"	1	組
7	彎管器	1	套
8	管子，牙器	1	套
9	噴燈	2	只
10	壓接鉗（3.5-22）	1	支