附錄二

個人電腦及相關設備之預防保養措施

一、電腦之預防保養：

（一）個人電腦應放置於通風良好的地方操作。

（二）應使用電腦專用電源插座及延長線。

二、印表機之預防保養：

（一）印表機應放置於較涼爽的地方操作。

（二）在列印途中，請勿突然關閉電源，須按照使用手冊之程序中斷列印。

（三）列表機上勿放置重物或重壓。

（四）處理夾紙或安裝耗材時，請仔細閱讀操作程序。

（五）經常保持列表機的清潔。

（六）耗材不堪使用時，應予以更換。

（七）雷射印表機遇夾紙無法自行處理時，務必關閉電源,避免因夾紙又高溫易造成火警。

三、磁碟機之預防保養：

（一）磁碟機應儘量防靜電、防震盪、防塵垢侵入。

（二）磁頭應定期以清潔片、清潔液清洗。

四、磁片或光碟片之預防保養：

（一）磁片不用時，應立即置入封套中，取磁片時宜拿磁片之上端。

（二）磁片不寫入資料時，應貼上或鎖住防寫口，以免資料受損。

（三）磁片或光碟片不得暴露於陽光下，應禁止接觸磁性物體且重物不得置於磁片 上，彎翹不平、皺折和損毀之片均不得使用。

（四）磁片或光碟片上禁止用鉛筆寫字或迴紋針、釘書針夾在上面，以免損壞磁片或光碟片。

（五）磁片黏有橡皮屑、指印或沾灑墨汁等，絕不可抹擦磁片之表面，應予作廢。

五、網路設施之預防保養：

（一）電腦網路接線盒不得任意放置於地板之上，以免清潔打臘時臘水或塵土之污染。

（二）各單位使用之網路集線器等，於例假日或下班時應注意關閉電源。

（三）各單位於搬動電腦設備及桌椅時，應注意避免拉（壓）斷連接電腦 之網路線。

六、新增隨身碟之預防保養：：

隨身碟使用完竣後應正常退出後始可從個人電腦上拔除。