附表四柔性說明告示牌示意圖1及範例－非屬本府轄管機關用(內容僅供參考)

120㎝ 可採用防水貼紙電腦割字黏貼，非屬本府轄管機關使用黃色底漆黑字字體表示。 柔性告示牌說明: 1.本府轄管機關於本市轄區內辦理公共工程，柔性告示牌牌面使用綠色底漆，字體採5平方公分大小白色正楷字體，0.5公分黑色線條。 2.非屬本府轄管機關柔性工程告示牌，柔性告示牌牌面使用黃色底漆，字體採5平方公分大小黑色正楷字體，0.5公分黑色線條。 3.告示牌須樹立或安置明顯處所。 （接下頁） 道路挖掘埋設管線工程： ○○路（街）（○○路至○○路）因○○○○○○○，將於○年○月○日至○年○月○日○間○時○分至○時○分挖掘道路○○○○，造成噪音及通行不便，敬請見諒，路面將於施工完妥後予以修復。 申訴電話：臺北市民當家熱線1999 (外縣市02-27208889)轉○○○○ 長德有線電視股份有限公司 新世紀資通股份有限公司 亞太固網寬頻股份有限公司 敬啟 中華民國 年 月 日 道路挖掘埋設管線工程： 東興街（南京東路至市民大道口）因無管線可供使用，將於95年10月28日至95年11月3日夜間零時至5時30分挖掘道路埋設管線），造成噪音及通行不便，敬請見諒，路面將於施工完妥後予以修復。 申訴電話：臺北市民當家熱線1999 (外縣市02-27208889)轉○○○○ 長德有線電視股份有限公司 新世紀資通股份有限公司 亞太固網寬頻股份有限公司 敬啟 中華民國 98 年 10 月 20 日