第一百零五條 高(快)速公路出口預告標誌，用以指示前方交流道出口通往之地點及路線。

本標誌為綠底白字白色箭頭及白色邊線，路線編號之圖案及顏色須與各級公路編號標誌一致，地名以連絡道路兩側之重要城鎮，依距離、人口、社經發展程度，選擇交通需求較大之地名標示，至多二處。

﹁指31﹂標誌，設於交流道出口前方二公里適當處，﹁指32﹂設於交流道出口前方一公里適當處，﹁指33﹂標誌，設於出口減速車道起點至鼻端間之適當處。圖例如左：

指31

指32

指33

因受限制致無法依序設置﹁指31﹂、﹁指32﹂、﹁指33﹂等三出口預告標誌，除﹁指33﹂為必要設置，得僅於出口前一公里處設置﹁指32﹂標誌一面。

本標誌設置圖例如左：