附件十六

大客車保養紀錄表

車號：	車主名稱	保養日期： 年 月 日
引擎及冷氣系統	底盤系統	車身及電器系統
工作項目	檢查	工作紀錄	工作項目	檢查	工作紀錄	工作項目	檢查	工作紀錄
引擎本體及潤滑系	檢查機油壓力	前輪及轉向系後輪及傳動系	檢查轉向機	一般電系	清潔電瓶樁頭

檢查引擎漏油漏氣

轉向機油檢查或更換

檢查始動馬達

更換機油濾清芯子

拆洗檢查前輪軸承

檢查發電機

更換機油

檢查大王銷及銅套

檢查各部電燈

校準汽門腳間隙

檢查羊角及轉向臂

檢查電動括雨器

清洗冷卻系統及換冷卻水

檢查前軸

檢查喇叭

皮帶檢查或調整

檢查直拉桿及球頭

檢查自動門作動情形
噴油正時及燃油系	清潔空氣濾清器芯子

檢查橫拉桿及球頭

檢查進氣歧管及空氣軟管

拆洗檢查後輪軸承	車廂系	檢查車廂內外版

檢查排氣歧管及消音器

檢查後軸後軸殼及螺帽

檢查攀手桿及行李架

檢查排氣煞車系統

檢查差速器油量或換油

檢查車門車窗及安全門

更換柴油濾清器芯子

檢查各部萬向接頭

檢查座椅靠背及地板

校正噴設幫浦正時

檢查推進軸

檢查照後鏡

清洗噴由嘴及校正

檢查離合器

檢查滅火器

檢查變速箱油量或換油

檢查前後保險桿

煞車系	檢查煞車系及各件裝置情形

檢查側保險桿
冷氣系統	副引擎清潔空氣濾清心子

檢查各輪煞車配件或換來令

副引擎更換柴油濾清芯子

檢查煞車鼓

副引擎清洗噴油嘴及校正

校準手煞車

副引擎更換機油濾清芯子

校準腳煞車

副引擎更換機油

檢查煞車總缸

副引擎校準汽門腳間隙

散熱馬達檢查	車架鋼板系	潤滑前後鋼板銷

高低壓開關檢查

檢查鋼板吊架及吊鉤

溫度開關檢查

檢查騎馬螺絲

機油燈檢查

檢查避震器

壓縮機冷凍油檢查	輪胎及注黃油	檢查輪胎情形或換位

皮帶調整及檢查

檢查輪胎鋼圈及螺絲

換輪胎

底盤各部加注黃油

技工簽章及證號	主管簽章	公司簽章
保養結果：完成□未完成□

備註：１、工作前必須事先檢查，正常註記「v」，應修「x」‧
２、工作完成後按照下列註記：正常：N 分解檢修： W 零件換新：R 修理： S
調整：A 校正：C 熔椄：D 鎖緊：T 補充：H
１、定檢時檢附本工作紀錄表影本及營利事業登記證或工廠登記證影本
２、本紀錄表如有虛偽不實，應負相關法律責任