營造綜合保險各類工程參考費率及自負額表

91.02.05

分類代號	工程分類	工程內容	年費率 %	非天災自負額 (以新台幣萬元為單位)	建議附加條款代號 （EIA條款#）
1010	一般房屋工程(I) 地上1～10層 或地下0～2層	於平地上之一般房屋工程及圍牆、圍籬、加油站、帷幕牆	0.143~0.165	10	008、112、138、142
1011	一般房屋工程(II) 地上11層～35層 或地下3層～6層	於平地上之一般房屋工程及帷幕牆	0.164~0.180	10~50	008、112、121、138、142
1012	一般房屋工程(III) 地上36層以上 或地下7層以上	於平地上之一般房屋工程及帷幕牆	0.186~0.195	50~100	008、112、121、138、142
1015	危險地區房屋工程	於山坡地、河(海)岸、舊河道、新生地等地之房屋工程及帷幕牆	0.286~0.290	30~100	008、103、111、112、138、140、142
1020	特殊建築物	劇院、電影院、教堂、寺廟、體育館、廠房、機棚、船塢、倉庫、室內游泳池、大型量販店等其它特殊建築物及帷幕牆	0.164~0.185	30~50	008、112、138、142
1030	地下工程(I) 地下工程3層以下 或地下10公尺以下	基礎工程、地下街、地下停車場、地下室工程等	0.143~0.190	30	008、112、142
1031	地下工程(II) 地下工程4層以上 或地下10公尺(不含)以上	同上	0.357~0.360	50~100	008、028、112、121、142
1032	水池工程	水池、室外游泳池等工程	0.143~0.160	20~30	142
1038	建築物之裝修工程	1010至1032之裝潢、裝修、整修等工程及室內油漆、結構補強	0.286~0.320	20	112A、142
1039	建築物之機電工程	1010至1032之水電、空調、消防及其它設備工程及廠房外部管線架設	0.143~0.220	20	112、142
1040	道路工程(I) 綜合工程： 包含路工及橋樑、隧道、擋土牆，而路工之工程費大於總工程費百分之五十者	道路工程中路工以外之工程，如橋樑、隧道、擋土牆、排水、護坡等之金額大於總工程費之百分之五十者，則應適用其各分別費率計算之並回歸主要工程項目之Code	(依個案)	(依個案)	(依個案)
1041	道路工程(II) 低度危險類： 位在平地且不包括大填方、大挖方、擋土牆結構且非高速公路、濱海公路之道路工程	1.已開發地區、市區之路面、路基、分隔島、護欄、人行道、劃線及鐵道等工程 2.運動場跑道工程、飛機場跑道鋼性舖面工程 3.‘1041’及‘1042’道路工程之分隔島護欄工程、排水溝加蓋(無墩柱支撐)、隧道內或橋面板之道路鋪面工程等；非山區平面停車場、運動場跑道；隔音牆	0.164~0.234	10~30	138、142、144
1042	道路工程(III) 中度危險類： 位於平地且包括大填方、大挖方、擋土牆結構等	平原高速公路、濱海公路等	0.214~0.340	100~250	103、106、138、140、142
1043	道路工程(IV) 高度危險類： 位在山區丘陵或山坡地，包括大開挖、降坡、大填方之工程類	山區、開發中或未開發地區之道路、農路、產業道路、觀光步道之興建、災修、臨時道路及其附屬工程如分隔島、護欄等及觀光步道	0.643~0.820	100~300	103、106、111、135、138、140、142
1045	土方工程	1.土方之移運、整理、保護工程，如：整地、擋土、護坡、駁坎、地層滑動處理等 2.高爾夫球場工程 3.垃圾掩埋場工程	0.457~0.560	100~500	103、111、135、138、140、142
1046	土地重劃工程(I) 低度危險類： 不包括大土方及區域性排水工程	已開發區域、市區及新市鎮公共工程建設、綜合整地、道路、下水道工程如： 1.市地重劃工程 2.地區公共設施工程	0.143~0.260	30~100	101、117、138、142、144
1047	土地重劃工程(II) 高度危險類： 農地重劃及灌溉類之重劃工程	1.農地重劃及農水路更新改善 2.養殖漁業生產區改善工程	0.214~0.370	50~300	103、133、138、140、142
1049	道路、土方、整地及橋樑工程之機電設施工程	路燈、號誌、電信、電力工程	0.143~0.220	10~30	142
1050	橋樑工程(I) 綜合工程	以橋樑為主要項目之工程，包括水橋、陸橋、路工及其他結構之工程	(依個案)	(依個案)	(依個案)
1051	橋樑工程(II) 低度危險類： (陸橋類之1)	1.橋墩、橋台及引道不在正常水流或海浪可及之範圍 2.橋孔數以不超過4孔(含)為限 3.上部結構之最大跨距小於40公尺(含)	0.307~0.445	20~50	142
1052	橋樑工程(III) 中度危險類： (陸橋類之2)	1.上部結構之最大跨距大於40公尺 2.橋墩、橋台及引道不在正常水流或海浪可及之範圍	0.357~0.600	40~250	103、140、142、144
1053	橋樑工程(IV) 高度危險類： (水橋類)	1.橋墩、橋台、引道在水流或海浪可及之範圍 2.排水溝加蓋(有墩柱支撐)	0.643~0.860	50~350	103、134、140、142
1060	管涵工程(I) 綜合工程	以管涵工程為主要項目之綜合工程	(依個案)	(依個案)	(依個案)
1061	管涵工程(II) 陸地明挖及附掛橋樑類	0.207~0.450	20~100	103、117、140、142 、144
1063	管涵工程(III) 陸地推進施工	採用各類推進工法者	0.214~0.470	50~200	101、103、117、140、142、144
1064	管涵工程(IV) 過河工程類	管涵(線)路徑通過河川、溪流、大排水或湖泊之工程	0.629~0.840	50~500	101、103、117、140、142
1065	管涵工程(V) 離岸工程	位於海岸線以外的海底管涵、鑽油平台、浮筒裝設工程及人工魚礁製作吊放工程	(依個案)	(依個案)	MR合約不適用
1070	渠道工程 綜合工程	以渠道排水灌溉為主要項目之綜合工程	(依個案)	(依個案)	(依個案)
1071	渠道排水工程(I) 低度危險類： 底寬小於4公尺(含)之渠道工程	小型排水工程如明渠、暗渠、箱涵、邊溝或水溝等而底寬小於4M之工程	0.310~0.750	20~50	103、140、142
1072	渠道排水工程(II) 高度危險類： 底寬大於4公尺之渠道工程	大型或區域性排水工程，包括明渠、箱涵、固床、運河、出水口、發電廠循環水渠道及閘門等而底寬大於4M以上之工程	0.643~1.134	50~200	103、133、140、142
1073	灌溉工程	灌溉輸水構造物如明渠、圳渠、渡槽、倒虹吸工、量水、制水構造物、水堰、水槽、靜水池、閘門等工程	0.714~1.040	50~200	103、133、140、142
1074	抽水站、截流站工程	0.457~0.560	50~200	028、100、142
1079	渠道、灌溉、堤防、抽水站、截流站之附屬機電、設備工程	0.310~0.560	20~200	028、100、142
1080	治山防洪工程	治山防洪綜合工程	(依個案)	(依個案)	(依個案)
1081	水土保持工程	整流、野溪治理、跌水工、防砂壩、固床、崩坍地處理、蝕溝控制、滯洪池、橋基保護工等工程	(依個案)	(依個案)	103、133、138、140、142
1082	防洪工程	河川堤防、護岸、擋水牆、丁壩、順壩或潛壩等工程	(依個案)	(依個案)	103、133、140、142
1090	水庫水壩綜合工程	水庫水壩綜合工程 水力、抽蓄發電廠綜合工程	0.400~0.730	(依個案)	(依個案)
1091	水庫水壩土木工程	水壩、閘壩、溢洪道、堰、進水口或出水口工程	0.500~0.850	100~500	103、104、133、140、142
1099	水壩(堰)閘門及附屬機電工程	0.286~0.490	30~100	100、142
1100	隧道工程 綜合工程	(依個案)	(依個案)	(依個案)
1101	明挖隧道工程	開挖後回填式施工之隧道工程	(依個案)	(依個案)	028、101、103、111、121、135、138、140、142
1102	廊道工程	防落石箱涵或廊道工程、山壁之半隧道工程、明隧道工程	(依個案)	(依個案)	028、101、103、111、135、138、140、142
1103	非明挖隧道工程(I) 內陸隧道類	1.以礦挖法、隧挖法如新奧工法、管幕工法等施工之隧道工程 2.以隧道鑽掘機如潛盾機工法之隧道工程 3.豎坑、豎井、築井及鑽井工程	(依個案)	(依個案)	028、101、103、111、135、138、140、142
1104	非明挖隧道工程(II) 海底、河底隧道類	如沈放式海(河)底隧道	(依個案)	(依個案)	(依個案)
1109	隧道工程附屬機電設施工程	包括隧道內之伸縮縫、漏水、裂縫處理	(依個案)	(依個案)	028、100、142
1110	海事工程 綜合工程	(依個案)	(依個案)	(依個案)
1111	海堤工程	堤腳在正常最高海水位以上之海岸堤防工程(不包括1113類離岸堤工程)	(依個案)	(依個案)	103、142、143
1112	港灣內廓工程	港灣內廓碼頭、泊船、棧橋碼頭、防蝕工程	(依個案)	(依個案)	103、142、143
1113	港灣外廓工程	防波堤、導流堤、離岸堤、防沙堤及胸牆工程	(依個案)	(依個案)	103、142、143
1114	海岸造地工程(I) 海岸已有永久性防波堤或海堤保護者	抽砂造地工程、海埔新生地工程	(依個案)	(依個案)	103、142、143
1115	海岸造地工程(II) 海岸尚無永久性保護結構物如海堤、防波堤保護者	抽砂造地工程、海埔新生地工程	(依個案)	(依個案)	103、142、143
1120	水處理廠工程	自來水淨水廠、廢水處理廠(不含推進、潛盾)	0.229~0.320	20~50	100、142
1129	水處理廠工程之機電設施工程	機械設備安裝、修理、水池清理	0.229~0.320	20~50	100、142
1130	高塔工程(I) 低度危險類： 高度小於50公尺(含)	高塔、電塔、煙囪、圓倉、水塔或配水塔	0.171~0.270	30~50	142
1131	高塔工程(II) 中度危險類： 高度在50公尺至150公尺(含)之間	高塔、電塔、煙囪、水塔	0.243~0.320	50~150	008、142
1132	高塔工程(III) 高度危險類： 高度大於150公尺以上	高塔、電塔、煙囪	0.371~0.410	100~200	008、142
1133	高架、高壓傳輸電力架線工程類	0.164~0.260	30~50	142
1140	鑽探、測量工程	如地質鑽探、各種量測、測量工程	0.129~0.330	10	NIL
1150	一般造景土木工程	包括室內外油漆	0.143~0.240	10~50	138、142
1151	河床、海岸造景土木工程	包括河床上道路、運動場	(依個案)	(依個案)	133、138、142
1990	其他工程 含河川、港灣、水壩之疏浚	不屬於以上各類工程之其他工程及消波塊製作(不含吊放)、清洗作業、牌樓工程	(依個案)	(依個案)	(依個案)