附表二 建築物裝修分級基準表

等 級 裝 修 材 料 項 目	上 級	中 級	下 級
外 牆	磁磚、大理石、檜木牆面、玻璃帷幕	馬賽克、斬假石、杉木牆面	洗石子、水泥砂漿粉光、什木牆
內 牆	大理石、檜木板、美術壁材、壁布、磁磚	噴漆、壁紙	白灰粉刷、水泥砂漿粉光
天花板	特殊設計天花板、礦纖天花板	三夾板噴漆、吸音板	白灰粉刷、油漆
地 板	大理石或櫸木地板	磨石子、花磚、塑膠磚	水泥砂漿粉光
門 窗	檜木門窗、鋁門窗、鋼窗、塑鋼窗	木門窗（檜木除外）	塑膠門窗
說明： 一、建築物裝修符合上級項目中任三項以上項目者，應以上級等級計算。 二、建築物裝修符合中級項目中任三項以上項目者，應以中級等級計算；符合上級任一項且中級任二項者；或上級任二項且中級任一項者，亦同。 三、未達前開基準者，以下級等級計算。但表內未列之裝修材料得比照表內相同等級之裝 修項目勘估補償。