附表七 建築物自拆除線向內延伸深度基準表（單位：公尺）

建 築 構 造 延 伸 深 度 樓 層 數	鋼筋混凝土造 石造 加強磚造 土造 磚造	鐵 造 木 造 竹 造
平房 二層樓房 三層樓房 四層樓房	一．二０ 一．五０ 一．八０ 二．一０	０．八０ 一．００ 一．二０ 一．四０
說明：一、建築物部分拆除之界限，應以建築線為準；依法令規定須留設騎樓者，以一樓騎樓內線為準，二樓以上部分以建築線為準；依據工程計畫未按建築線施工者，以工程界線為準；因施工需要者，依指定之拆除線為準。 二、如騎樓高度不足，必須拆到第二層者，第二層以騎樓內線為準。 三、拆除後賸餘深度如未達上表規定者，其延伸深度以剩餘深度計算。 四、上表未列者，其建築物延伸深度由需地機關依構造種類核實認定之。