表二 停止供料後評鑑報告有效期限

項次	材 料 類 別	有效期限註１
１	混凝土（一般預拌混凝土）	半年
２	混凝土（隧道環片、混凝土預鑄件等混凝土）	二年
３	鋼筋續接器	二年
４	鋼筋	二年
５	止水、防水材料（止水帶、防水膜、止水條等）	二年
６	壁磚、地磚	三年
７	石材類（花崗石、舖面紅磚、連鎖磚、空心磚等）	三年
８	金屬板材類（金屬門、琺瑯板、金屬天花、鋁包板、不銹鋼板等）	三年

註1：其他以專案簽核執行評鑑之材料，其品質評鑑有效期限以四年為限。