消防局	保養(維護單位)	消防車輛保養修護工作紀錄簿

消防大(中)隊 分隊

附件6

消防車輛檢查評分表
單位	日期	車型	車號
區 分	檢查項目	優(9.1-10)	甲(8.1-9)	乙(6.1-8)	丙(3.1-6)	丁 (0-3)	分數	備 註
一 、 引 擎 部 分	1.機油、動力方向機油、冷卻水是否合乎要求

2.空氣濾清器是否清潔良好

3.引擎發動有無異聲，怠速是否正常

4.各項儀表作用是否正常，燃油是否合乎要求

5.引擎總體是否清潔，有無漏油情形

二 、 底 盤 部 分	1.底盤、車身完好清潔，潤滑部位是否注油

2.轉向及剎車系統是否正常並釋放儲氣筒水分

3.剎車、離合器總泵、自動變速箱油是否足夠

4.傳動系統、離合器間隙是否正常

5.輪胎及備胎氣壓、磨損是否適當，胎齡是否逾10年

三 、 電 氣 部 分	1.電瓶、電液及其樁頭線路等是否良好清潔

2.發電機、壓縮機等皮帶鬆緊度是否適當

3.雨刷及雨刷水、燈光等是否正常

4.警報器、閃光器、對講機作用是否良好

5.各電器開關作用是否正常良好

四 、 幫 浦 部 分	1.進出水口開關及管路濾網是否良好

2.幫浦及傳導齒輪箱油質量是否良好

3.真空幫浦油及作用是否正常

4.P.T.O.及聯成壓力表作用是否正常

5.瞄子、水帶及接頭是否清潔良好

五 、 雲 梯 部 分	1.結構、支撐腳潤滑及警示作用是否良好

2.操作台及定位平衡設備是否清潔作用良好

3.液壓油量是否依標準及管路無洩漏良好

4.各操作、電磁開關及電路是否正常良好

5.雲梯備用系統是否清潔且功能正常

六 、 器 材 部 分	1.各種隨車器材作用是否良好且清潔

2.化學乾粉是否逾期、氮氣壓力是否正常

3.發電機及照明設備是否完整良好

4.破壞器材作用是否良好且清潔

5.呼吸器鋼瓶及面罩、背板是否良好清潔

其 他

總 分	檢查 人員	會檢 人員
說明：消防車輛檢查之總分 = 加總各項目得分(取小數點後一位)  實際檢查項目 10